КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  №1

1.	 Изложите: измерение наружных и внутренних конусов конусными калибрами и с применением калиброванных роликов и шариков; измерение конуса при помощи рычажного индикатора; контроль конуса помощью синусной линейки, типы синусных линеек; предельные погрешности измерения при использовании синусной линейки.
2.	 Опишите: индикаторные нутромеры, индикаторные скобы, индикаторные
       глубиномеры и их применение; измерение индикаторами     поверхностей, радиального и торцевого биения и др. ; индикаторы  рычажно-зубчатого типа; устройство индикаторов рычажно- зубчатого типа.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

3.	 Опишите: индикаторы; индикатор часового и рычажно-зубчатого типов; устройство индикаторов часового типа; работа деталей индикатора при измерении; предел измерения индикатора, предел измерения шкалы индикатора; цена деления шкалы индикатора; правила работы с индикатором и чтение показателей; применение индикаторов часового типа.
4.	 Опишите: рычажные скобы; устройство рычажной скобы; предел измерения рычажной скобы; цена деления шкалы прибора; установка прибора на нуль; правила измерения и чтение показаний.
5.	 Раскройте сущность понятий: точность формы и взаимного расположения поверхности деталей; условные знаки отклонений формы и расположения поверхностей. .
6.	 Изложите: классы точности подшипников качения и их применение; расположение полей допусков наружного и внутреннего колец подшипников качения; поля допусков посадочных мест валов и отверстий корпусов; назначение полей допусков для вала и отверстия при установке подшипников качения.
7.	 Изложите: отклонение формы и расположение поверхностей; допуск формы; условные обозначения отклонений формы и расположения на чертежах.
8.	 Изложите: виды нагружения подшипников качения; правила установки подшипников качения на вал и в корпусе в зависимости от видов нагружения; обозначение соединения вала и корпуса с подшипниками качения на сборочных чертежах; обозначение полей допусков вала и отверстия корпуса на рабочих чертежах.
9.	 Опишите: стандартизацию шпоночных соединений; посадки шпонок по бокам. Принципы выбора типа соединения; контроль геометрических параметров.
10.	 Изложите: погрешность измерений; составляющие погрешности; систематические, случайные и грубые погрешности; метрологические характеристики средств измерений.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

11.	 Раскройте сущность понятий: посадка; посадки подвижные, неподвижные и переходные, их характеристики. Изложите определение зазора и натяга; расчетные формулы; допуск посадки и его расчет, графическое изображение полей допусков посадок; применение посадок в сопряжениях деталей автомобиля.
12.	 Раскройте сущность понятий: допуск; определение допуска; обозначение допуска по ГОСТ 25347-82; Изложите: поле допуска; графическое изображение полей допуска отверстия и вала. Изложите: нанесение числовых значений предельных отклонений на чертежах по ГОСТу.
13.	 Изложите: основные понятия и определения ЕСДП; сопрягаемые и несопрягаемые поверхности деталей; охватывающий и охватываемые размеры сопряжений; размерные характеристики сопряжений и их определение по ГОСТ 2534682 номинальный и действительный размеры; погрешности действительного размера; верхние и нижние предельные отклонения; условное обозначение предельных отклонений; наибольший и наименьший предельные размеры; определение предельных размеров; формулы предельных размеров; условия годности детали по размеру.
14.	 Раскройте сущность понятий: допуски и посадки на детали из пластических масс; понятие о физико-механических свойствах пластмасс, влияющих на точность размерных элементов изделии; основные факторы, влияющие на решение задачи взаимозаменяемости деталей из пластических масс; достижимые классы точности для сопряженных элементов деталей из пластических масс; система допусков и посадок на валы и отверстие деталей из пластических масс; система допусков на резьбу из пластических масс по ГОСТу.
15.	 Изложите: шероховатость поверхности; определение шероховатости; влияние шероховатости поверхности на качество детали; параметры для нормирования с обозначение шероховатости поверхности по ГОСТ.
16.	 Раскройте сущность понятий: номинальные, действительные, предельные размеры; действительные и предельные отклонения; условие годности размера; понятие о допуске; способы задания допусков на чертежах; понятие о видах поверхностей; понятие о посадках и их типах; посадка, как функциональная характеристика соединения; посадки с зазором, с натягом, переходные, их характеристики.
17.	 Изложите: деление на интервалы размеров; квалитеты их применение; понятие об основных отклонениях; ряды основных отклонений. Посадки в системе отверстия, их сущность и обозначения на чертежах; посадки в системе вала, их сущность и обозначения на чертежах; общие допуски по ГОСТ 25347-82 и ГОСТ 30893.1 -2002; расчет посадок.
18.	 Изложите: рычажный микрометр; устройство рычажного микрометра, его преимущество перед рычажной скобой; правила измерения рычажным микрометром; чтение размеров при абсолютном и относительном методах измерения.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

19.	 Изложите: виды отклонений расположения поверхностей; суммарные отклонения формы и расположения поверхностей; нормирование допусков формы и расположения: степени точности, уровни относительной геометрической точности; допуски в диаметральном выражении; зависимые допуски формы и расположения; обозначения допусков формы расположения на чертежах; методы и средства измерений и контроля отклонений формы и расположения поверхностей.
20.	 Изложите: виды угловых размеров; виды допусков угловых размеров; влияние на допуск угла длины меньшей стороны и степени точности; способы задания допусков углов; выбор точности углов по аналогии; обозначение допусков углов на чертежах.
21.	 Изложите: критерии разграничения неровностей на макро- и микронеровности;
источники возникновения микронеровностей; шероховатость - одна из основных геометрических характеристик качества поверхностей; параметры шероховатости: высотные, шаговые, связанные с формой неровностей профиля и их числовые значения; направления неровностей; методы и средства контроля шероховатости; обозначение шероховатости на чертежах; волнистость поверхностей.
22.	 Изложите: классификацию зубчатых колес по назначению и предъявляемым к ним эксплуатационным требованиям; параметры зубчатых колес с эвольвентным зацеплением; степени точности зубчатых колес; нормы точности зубчатых колес и их показатели; обозначение точности зубчатых колес на чертежах; методы и средства контроля параметров точности зубчатых колес.
23.	 Опишите: назначение и классификация шлицевых соединений; параметры прямобочных шлицев; виды центрирования шлицевых соединений и их характеристика; допуски и посадки центрирующих элементов; допуски нецентрирующих элементов; обозначение точности шлицевых соединений и деталей на чертежах; методы и средства контроля деталей шлицевого соединения.
24.	 Изложите: понятие о размерных цепях; виды размерных цепей; звенья цепей и их виды; методы расчета размерных цепей; расчет размерных цепей по методу максимум-минимум
25.	 Изложите: методы измерения резьбы в зависимости от её назначения; измерение внутреннего диаметра гайки и наружного диаметра болта; специальные методы измерения внутренней резьбы; измерение среднего диаметра наружной резьбы резьбовым микрометром; измерение шага резьбы и угла профиля резьбы; оптические приборы, используемые для измерения отбельных параметров резьбы; резьбовые калибры для контроля резьбы гаек и болтов и приемы работы с помощью калибров.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Примечание: При решении задач №№ 26-50 необходимо выполнить в тетради рис.1 с указанием буквенных обозначений полей допусков деталей и соединения на чертежах, указанных в задаче.

                              
                          Рисунок 1

26.	 Стойка оси, коромысел двигателя автомобиля ГАЗ-3307 соединяется с осью коромысел клапанов. Данное соединение имеет размер  ø 22 G6/h6.
Определить:
а) принятую систему данного соединения;
б) верхние и нижние отклонения отверстия и вала;
в) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;
г) предельные размеры отверстия и вала;
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
е) максимальный и минимальный зазоры данного соединения;
ж) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на изготовления отверстия и вала). 
27.	 Блок цилиндров двигателя автомобиля ЗИЛ-431410 соединяется с гильзой цилиндров. Данное соединение диаметра верхнего отверстия блока цилиндров с диаметром посадочного пояса гильзы имеет размер ø 125 H7/h7.
Определить:
а) принятую систему данного соединения,
б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;
в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала
г) предельные размеры отверстия и вала;
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
е) максимальный и минимальный зазоры данного соединения;
ж) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на изготовление отверстия и вала
28.  Корпус тормозного крана MA3-5335 Ø 90+0,054 мм соединяется с поршнем верхнего цилиндра
Ø 
Определить:
а) принятую систему данного соединения;
б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;
в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала;
г) предельные размера отверстия и вала;
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
е) максимальный и минимальный зазоры данного соединения;
ж) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на изготовление отверстия и вала). 
29.  Зубчатое колесо промежуточного вала коробки передач автомобиля ЗИЛ- 431410 соединяется с промежуточным валам. Отверстие зубчатого колеса имеет размер Ø мм, шейка промежуточного вала Ø 

Определить:
а) принятую систему данного соединения;
б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;
в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала (см приложение, табл. 7-12);
г) предельные размера отверстия и вала;
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через допуски на изготовление отверстия и вала).
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального и минимального натягов.
Выполнить в тетради рис.1 с указанием цифровых значений предельных отклонений данных деталей и соединения на чертежах, указанных в задаче.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

28.	 Головка цилиндров двигателя автомобилей ГАЗ-3307 соединяется с направляющей
втулкой клапанов.
 Отверстие головки цилиндров имеет размер Ø мм, а наружный диаметр втулки клапана

Ø  мм. 

Определить:
а) принятую систему данного соединения
б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;
в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала (Приложение, табл.7-12);
г) предельные размеры отверстия и вала;
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
е) максимальный и минимальный натяги данного соединения;
ж) допуск натяга (сначала подсчитать через максимальный и минимальный натяги, а затем проверить через допуски на изготовление отверстия и вала). Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального и минимального натягов.
Выполнить в тетради рис.1 с указанием цифровых значений предельных отклонений данных деталей и соединения на чертежах, указанных в задаче.
29.	 Поршневой палец двигателя автомобиля ГАЗ-3307 соединяется с втулкой шатуна.
В данном соединении поршневой палец имеет размер  Ø мм, а  втулка шатуна 
Ø 	мм.
Определить:
а) принятую систему данного соединения;
б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;
в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала (Приложение, табл. 7-12);
г) предельные размеры отверстия и вала;
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
е) максимальный натяг и максимальный зазор данного соединения;
ж) допуски посадки (сначала подсчитать через максимальный натяг и максимальный зазор, а затем проверить через допуски изготовления отверстия и вала).
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального натяга и максимального зазора.
Выполнить в тетради рис. 1 с указанием буквенных обозначений полей допусков данных деталей и соединения на чертежах, указанных в задаче.
32.	 Направляющая выдвижной трубы соединяется с трубой цилиндра гидроподъемника автомобиля МАЗ-5551. Данное соединение имеет размер ø 60H7/e8 Определить:
а)	принятую систему данного соединения;
б)	посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;
в)	верхние и нижние отклонения отверстия и вала (Приложение, табл. 7-12);
г)	предельные размеры отверстия и вала;
д)	допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
е)	максимальный и минимальный зазоры данного соединения;
ж) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на изготовление отверстия и вала). 
Выполнить графическое изображение деталей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального и минимального зазоров.
Выполнить в тетради рис. 1 с указанием буквенных обозначений полей допусков данных деталей и соединения на чертежах, указанных в задаче.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

33.	 Направляющая выдвижной трубы соединяется с трубой цилиндра гидроподъемника автомобиля МАЗ-5551. Данное соединение имеет размер ø 70 H7/d8. Определить:
а)	принятую систему данного соединения;
б)	посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;
в)	верхние и нижние отклонения отверстия и вала (Приложение, табл. 7-12);
г)	предельные размеры отверстия и вала;
д)	допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
е)	максимальный и минимальный зазоры данного соединения;
и)	допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на изготовление отверстия и вала). 
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального и минимального зазоров.
Выполнить в тетради рис.1 с указанием цифровых значений предельных отклонений данных деталей и соединения на чертежах, указанных в задаче.
34.	 Ось рычагов двигателя ЯМЗ-236 соединяется с крышкой регулятора. Данное соединение имеет размер ø 8G7/h6.
Определить:
а)	принятую систему данного соединения;
б)	верхние и нижние отклонения отверстия и вала;
в)	посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала (Приложение, табл.7-12);
г)	предельные размеры отверстия и вала;
д)	допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
е)	максимальный и минимальный зазоры данного соединения;
ж) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на изготовление отверстия и вала). Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать и отклонения, предельные размеры и величины максимального и минимального зазора.
Выполнить в тетради рис.1 с указанием цифровых значений предельных отклонений данных деталей и соединения на чертежах, указанных в задаче.
35.	 Направляющая выдвижной трубы соединяется с трубой цилиндра, гидроподъемнике автомобиля МАЗ-5551. Данное соединение имеет размер ø 80H7/e8 Определить:
а)	принятую систему данного соединения;
б)	посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;
в)	верхние нижние отклонения отверстия и вала (Приложение, табл. 7—12);
г)	предельные размеры отверстия и вала;
д)	допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
е)	максимальный и минимальный зазоры данного соединения;
ж)	допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на изготовление отверстия и вала).
 Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального и минимального зазора.
Выполнить в тетради рис.1 с указанием цифровых значений предельных отклонений данных деталей и соединения на чертежах, указанных в задаче.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.
36.	 Поворотный кулак передней оси автомобиля ГАЗ-3307 соединяется с втулкой шкворня. Данное соединение диаметра отверстия поворотного кулака с наружным диаметром втулки имеет размер ø 33H8/z8.
Определить:
а)	принятую систему данного соединения;
б)	посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;
в)	верхние и нижние отклонения отверстия и вала (Приложение, табл. 7-12);
г)	предельные размеры отверстия и вала;
д)	допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
е)	максимальный и минимальный натяги данного соединения;
ж)	допуск натяга (сначала подсчитать через максимальный и минимальный натяги, а затем проверить через допуски на изготовление отверстия и вала). 
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального и минимального зазоров.
Выполнить в тетради рис.1 с указанием буквенных обозначений полей допусков данных деталей и соединения на чертежах, указанных в задаче.
37.	 Стойка оси коромысел двигателя автомобиля ГАЗ-3307 соединяется с осью коромысел клапанов. Данное соединение имеет размер ø 38G7/h6.
Определить:
а) принятую систему данного соединения;
б) верхние и нижние отклонении отверстия и вала;
в) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала (Приложение, табл. 7-12);
г) предельные размеры отверстия и вала;
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
е) максимальный и минимальный зазоры данного соединения;
ж) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и минимальный зазоры; а затем проверить через допуски на изготовление отверстия и вала). 
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального и минимального зазоров.
Выполнить в тетради рис. 1 с указанием буквенных обозначений полей допусков данных деталей и соединения на чертежах, указанных в задаче.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

38.	 Головка цилиндров двигателя автомобиля ГАЗ-3307 соединяется с седлом впускного клапана. Данное соединение имеет размер ø 49 H8/x8.
Определить:
а) принятую систему данного соединения;
б) верхние и нижние отклонения отверстия и вала;
в) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала (Приложение, табл. 7-12);
г) предельные размеры отверстия и вала;
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через отклонения);
е) максимальный и минимальный натяги;
ж) допуск натяга (сначала подсчитать через максимальный и минимальный натяги, а затем проверить через допуски на изготовления отверстия и вала). 
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального и минимального натягов, Выполнить в тетради рис.1 с указанием цифровых значений предельных отклонений данных деталей и соединения на чертежах, указанных в задаче.
39.	 Ведомое зубчатое колесо привода масляного насоса двигателя ЯМЗ-236 соединяется с валиком зубчатого колеса привода. В данном соединении ведомое зубчатое колесо имеет размер ø 16 _0.029 мм, а валик ø 16_0Л1 мм.
Определить:
а) принятую систему данного соединения;
б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;
в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала (Приложение, табл. 7-12);
г) предельные размеры отверстия и вала;
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
е) максимальный и минимальный натяги данного соединения;
ж) допуск натяга (сначала подсчитать через максимальный и минимальный натяги, а затем проверить через допуски на изготовление отверстия и вала) 
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального и минимального натягов.
Выполнить в тетради рис. 1 с указанием буквенных обозначений полей допусков данных деталей и соединения на чертежах, указанных в задаче.
40.	 Головка цилиндров двигателя автомобиля ГАЗ-3307 соединяется с седлом впускного клапана. Данное соединение имеет размер ø 84H7/g7 .
Определить:
а) принятую систему данного соединения;
б) верхние и нижние отклонения отверстия и вала;
в) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала (Приложение, табл. 7-12);
г) предельные размеры отверстия и вала;
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через отклонения);
е) максимальный и минимальный натяги;
ж) допуск натяга (сначала подсчитать через максимальный и минимальный натяги, а затем проверить через допуски на изготовления отверстия и вала). 
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального и минимального натягов.
Выполнить в тетради рис.1 с указанием цифровых значений предельных отклонений данных деталей и соединения на чертежах, указанных в задаче.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.
41.	 Головка цилиндров двигателя автомобиля ГАЗ-3307 соединяется с седлом впускного клапана. Данное соединение имеет размер ø 60H8/g7.
Определить:
а) принятую систему данного соединения;
б) верхние и нижние отклонения отверстия и вала;
в) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала (Приложение, табл. 7-12);
г) предельные размеры отверстия и вала;
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через отклонения);
е) максимальный и минимальный натяги;
ж) допуск натяга (сначала подсчитать через максимальный и минимальный натяги, а затем проверить через допуски на изготовления отверстия и вала). 
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального и минимального натягов.
Выполнить в тетради рис.1 с указанием цифровых значений предельных отклонений данных деталей и соединения на чертежах, указанных в задаче.
42.	 Поворотный кулак передней оси автомобиля ГАЗ-3307 соединяется с втулкой шкворня. Данное соединение диаметра отверстия поворотного кулака с наружным диаметром втулки имеет размер ø 55H7/z8.
Определить:
а) принятую систему данного соединения;
б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;
в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала (Приложение, табл. 7-12);
г) предельные размеры отверстия и вала;
д) дописки на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
е) максимальный и минимальный натяги данного соединения;
ж) допуск натяга (сначала подсчитать через максимальный и минимальный натяги, а затем проверить через допуски на изготовление отверстия и вала). 
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального и минимального зазоров.
Выполнить в тетради рис. 1 с указанием буквенных обозначений полей допусков данных деталей и соединения на чертежах, указанных в задаче.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

43.	 Направляющая выдвижной трубы соединяется с трубой цилиндра гидроподъемника автомобиля МАЗ-5551. Данное соединение имеет размер ø 100 H7/d8. Определить:
а) принятую систему данного соединения;
б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;
в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала (Приложение, табл. 7-12);
г) предельные размеры отверстия и вала;
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
е) максимальный и минимальный зазоры данного соединения;
и) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на изготовление отверстия и вала). 
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального и минимального зазоров.
Выполнить в тетради рис.1 с указанием цифровых значений предельных отклонений данных деталей и соединения на чертежах, указанных в задаче.
44.	 Корпус двигателя автомобиля ЗИЛ-431410 соединяется с поршневым пальцем. Данное соединение имеет размер ø 45 M6/h5.
Определить:
а) принятую систему данного соединения;
б) верхние и нижние отклонения отверстия и вала;
в) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала (Приложение, табл.7-12);
г) предельные размеры отверстия и вала;
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
е) максимальный натяг и максимальный зазор данного соединения;
ж) допуск посадки (сначала подсчитать через максимальный натяг и максимальный зазор, а затем проверить через допуски на изготовление отверстия и вала).
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе. 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального натяга и максимального зазора.
Выполнить в тетради рис.1 с указанием цифровых значений предельных отклонений данных деталей и соединения на чертежах, указанных в задаче.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.
45.	 Головка цилиндров двигателя автомобиля ГАЗ-3307 соединяется с седлом впускного клапана. Данное соединение имеет размер ø 75H8/x8.
Определить:
а) принятую систему данного соединения;
б) верхние и нижние отклонения отверстия и вала;
в) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала (Приложение, табл. 7-12);
г) предельные размеры отверстия и вала;
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через отклонения);
е) максимальный и минимальный натяги;
ж) допуск натяга (сначала подсчитать через максимальный и минимальный натяги, а затем проверить через допуски на изготовления отверстия и вала). 
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального и минимального натягов.
Выполнить в тетради рис.1 с указанием цифровых значений предельных отклонений данных деталей и соединения на чертежах, указанных в задаче.
46.	 Направляющая выдвижной трубы соединяется с трубой цилиндра гидроподъемника автомобиля МАЗ-5551. Данное соединение имеет размер ø 90H8/d8. Определить:
а) принятую систему данного соединения;
б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;
в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала (Приложение, табл. 7-12);
г) предельные размеры отверстия и вала;
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
е) максимальный и минимальный зазоры данного соединения;
и) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на изготовление отверстия и вала). 
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального и минимального зазоров.
Выполнить в тетради рис.1 с указанием цифровых значений предельных отклонений данных деталей и соединения на чертежах, указанных в задаче.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.
47.	 Поворотный кулак передней оси автомобиля ГАЗ-3307 соединяется с втулкой шкворня. Данное соединение диаметра отверстия поворотного кулака с наружным диаметром втулки имеет размер ø 48H9/z8.
Определить:
а) принятую систему данного соединения;
б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;
в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала (Приложение, табл. 7-12);
г) предельные размеры отверстия и вала;
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
е) максимальный и минимальный натяги данного соединения;
ж) допуск натяга (сначала подсчитать через максимальный и минимальный натяги, а затем проверить через допуски на изготовление отверстия и вала). 
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального и минимального зазоров.
Выполнить в тетради рис. 1с указанием буквенных обозначений полей допусков данных деталей и соединения на чертежах, указанных в задаче.
48.	 Стойка оси коромысел двигателя автомобиля ГАЗ-3307 соединяется с осью коромысел клапанов. Данное соединение имеет размер ø 20G7/h6.
Определить:
а) принятую систему данного соединения;
б) верхние и нижние отклонения отверстия и вала;
в) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала (Приложение, табл. 7-12);
г) предельные размеры отверстия и вала;
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
е) максимальный и минимальный зазоры данного соединения;
ж) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и минимальный зазоры; а затем проверить через допуски на изготовление отверстия и вала). 
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального и минимального зазоров.
Выполнить в тетради рис. 1 с указанием буквенных обозначений полей допусков данных деталей и соединения на чертежах, указанных в задаче.
49.	 Поршень двигателя автомобиля ЗИЛ-431410 соединяется с поршневым пальцем. Данное соединение имеет размер ø 65M7/h6.
Определить:
а) принятую систему данного соединения;
б) верхние и нижние отклонения отверстия и вала;
в) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала (Приложение, табл.7-12)
г) предельные размеры отверстия и вала;
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
е) максимальный натяг и максимальный зазор данного соединения;
ж) допуск посадки (сначала подсчитать через максимальный натяг и максимальный зазор, а затем проверить через допуски на изготовление отверстия и вала).
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе. 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального натяга и максимального зазора.
Выполнить в тетради рис.1 с указанием цифровых значений предельных отклонений данных деталей и соединения на чертежах, указанных в задаче.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.
50.	 Поршень двигателя автомобиля ЗИЛ-431410 соединяется с поршневым пальцем. Данное соединение имеет размер ø 85М7/к6.
Определить:
а) принятую систему данного соединения;
б) верхние и нижние отклонения отверстия и вала;
в) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала (Приложение, табл.7-12)
г) предельные размеры отверстия и вала;
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
е) максимальный натяг и максимальный зазор данного соединения;
ж) допуск посадки (сначала подсчитать через максимальный натяг и максимальный зазор, а затем проверить через допуски на изготовление отверстия и вала).
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе. 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального натяга и максимального зазора.
Выполнить в тетради рис.1 с указанием цифровых значений предельных отклонений данных деталей и соединения на чертежах, указанных в задаче.
51.	 Шариковый подшипник класса точности 0 соединяется с вторичным валом коробки передач автомобиля МАЗ-54332. Соединение внутреннего кольца подшипника с вторичным валом имеет размер ø 55 js6.
Определить;
а) систему данного соединения;
б) верхние и нижние отклонения посадочного внутреннего диаметра подшипника и диаметра вала (Приложение, табл.3, 7-12);
в) предельные размеры посадочных диаметров подшипника и вала;
г) допуски на изготовления внутреннего диаметра подшипника и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
д) максимальные натяг и зазор данного соединения;
е) допуск посадки (сначала подсчитать через максимальные натяг и зазор, а затем проверить через допуски на изготовление подшипника и шейки вала). 
Выполнить графическое изображение полей допуска данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального натяга и максимального зазора.
52.	 Шариковый подшипник класса точности 0 соединяется с вторичным валом коробки передач автомобиля MA3-5335. Соединение внутреннего кольца подшипника с вторичным валом имеет размер ø 55 h6.
Определить:
а) систему данного соединения;
б) верхние и нижние отклонения посадочного внутреннего диаметра подшипника и диаметра вала (Приложение, табл.7-12);
в) предельные разрезы посадочных диаметров подшипника и вала;
г) допуски на изготовления внутреннего диаметра подшипника и вала (сначала насчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения;
д) максимальные натяг и зазор данного соединения;
е) допуск посадки сначала подсчитать через максимальные натяг и зазор, а затем проверить через допуски на изготовление подшипника и шейки вала). Выполнить графическое изображение полей допуска данного соединения в масштабе 1000:1,на котором указать их отклонения, предельные размеры и величины максимального натяга и максимального зазора.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.
53.	 Шариковый подшипник класса точности 0 первичного вала коробки передач автомобиля МАЗ-5336 установлен в картер коробки передач. Соединение наружного кольца подшипника с отверстием картера имеет размер ø 150Н7. 
      Определить:
а) систему данного соединения;
б) верхние и нижние отклонения посадочного диаметра подшипника и отверстия (Приложение табл.3, 7-12);
в) предельные размеры посадочных диаметров подшипников и отверстия;
г) допуски на изготовление наружного диаметра подшипника и диаметра отверстия (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
д) максимальный и минимальный зазоры данного соединения.
е) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на изготовление подшипника и отверстия).
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального и минимального зазоров.
54.	 Шариковый подшипник класса точности 0 соединяется с вторичным валом коробки передач автомобиля МАЗ-5551. Соединение внутреннего кольца подшипника с вторичным валом имеет размер ø 75 js6.
Определить:
а) систему данного соединения;
б) верхние и нижние отклонения посадочного внутреннего диаметра подшипника и диаметра вала (Приложение, табл.3, 7-12)
в) предельные размеры посадочных диаметров подшипника и вала;
г) допуски на изготовление внутреннего диаметра подшипника и вала (сначала подсчитать через их предельные размера, а затем проветрить через их отклонения);
д) максимальный натяг и зазор данного соединения;
е) допуск посадки (сначала подсчитать через максимальные натяг и зазор, а затем проверить через допуски на изготовление подшипника и шейки вала). 
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1,на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального натяга, и максимального зазора.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.
55. Шариковый подшипник класса точности 0 соединяется с вторичным валом коробки передач автомобиля МАЗ-54432. Соединение внутреннего кольца подшипника с вторичных валом имеет размер ø 35 js6.
Определить:
а) систему данного соединения;
б) верхнее и нижнее отклонения посадочного внутреннего диаметра подшипника и диаметра вала (Приложение,табл.3, 7-12)
в) предельные размеры посадочных диаметров подшипника и вала;
г) допуски на изготовление внутреннего диаметра подшипника и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
д) максимальные натяг и зазор данного соединения;
е) допуск посадки (сначала подсчитать через максимальные натяг и зазор, а затем проверить через допуски на изготовление подшипника и шейки вала). Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального натяга и максимального зазора.
56.	 Шариковый подшипник ведомого вала класса точности 0 установлен в картер коробки передач автомобиля ЗИЛ-431410. Соединение наружного кольца подшипника с отверстием картера имеет размер ø 110Js7.
Определить:
а) систему данного соединения;
б) верхние и нижние отклонения посадочного диаметра подшипника и отверстия картера (Приложение табл.3, 7-13);
в) предельные размеры посадочных диаметров подшипника и отверстия картера;
г) допуски на изготовление наружного диаметра подшипника и диаметра отверстия картера (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
д) максимальные зазор и натяг данного соединения,
е) допуск посадки (сначала подсчитать через максимальные зазор и натяг, а затем проверить через допуски на изготовление подшипника и отверстия картера).
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимальных зазора и натяга.
57.	 Шариковый подшипник класса точности 0 соединяется с вторичным валом коробки передач автомобиля МАЗ-5336. Соединение внутреннего кольца подшипника с вторичным валом имеет размер ø 50js6 Определить:
а) систему данного соединения;
б) верхние и нижние отклонения посадочного внутреннего диаметра подшипника и диаметра вала (Приложение, табл.3, 7-12);
в) предельные размеры посадочных диаметров подшипника и вала;
г) допуски на изготовление внутреннего диаметра подшипника и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
д) максимальные натяги и зазор данного соединения;
е) допуск посадки (сначала подсчитать через максимальные натяг и зазор, а затем проверить через допуски на изготовление подшипника и шейки вала). 
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального натяга и максимального зазора.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.
58.	 Роликовый подшипник класса точности 0 соединяется с промежуточным валом автомобиля ЗИЛ-431410. Соединение внутреннего кольца подшипника с шейкой промежуточного вала имеет размер ø 42h6.
Определить:
а) систему данного соединения;
б) верхние и нижние отклонения посадочного диаметра подшипника и шейки вала (Приложение табл.3, 7-13);
в) предельные размеры посадочного диаметра подшипника и шейки вала;
г) допуски на изготовление внутреннего диаметра подшипника и диаметра шейки вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
д) максимальный натяг и максимальный зазор данного соединения;
е) допуск посадки (сначала подсчитать через максимальный натяг и максимальный зазор, а затем проверить через допуски на изготовление подшипника и шейки вала).
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального натяга и максимального зазора.
59.	 Шариковый подшипник класса точности 0 соединяется с ведущим валом коробки передач автомобиля ГАЗ-3307. Соединение внутреннего кольца подшипника с шейкой ведущего вала имеет размер ø 17f7.
Определить:
а) систему донного соединения;
б) верхние и нижние отклонения посадочного диаметра подшипника и шейки вала (Приложение, табл.3, 7-12);
б)	предельные размеры посадочных диаметров подшипника и шейки вала;
г) допуски на изготовление внутреннего диаметра подшипника и диаметра шейки вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
д) допуск зазора (сначала подсчитать через допуски на изготовление подшипника и вала).
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального и минимального зазора.
60.	 Роликовый подшипник класса точности 0 установлен в картер редуктора заднего моста в сборе автомобиля ЗИЛ-431410. Соединение наружного кольца подшипника с отверстием картера имеет размер ø 130H7.
Определить:
а) систему данного соединения;
б) верхние и нижние отклонения посадочных диаметров подшипника и отверстия картера (Приложение 3, 7-12);
в) предельные размеры посадочных диаметров подшипникам отверстия картера;
г) допуски на изготовление наружного диаметра подшипника и диаметра отверстия картера (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
д) максимальный и минимальный натяг, данного соединения;
е) допуски зазора (сначала проверить через максимальный и минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на изготовление подшипника и отверстия).
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального и минимального зазоров.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.
61.	 Шариковый подшипник класса точности 0 соединяется с ведущим валом коробки передач автомобиля ГАЗ-3307. Соединение внутреннего кольца подшипника с шейкой вала имеет размер ø 45js6.
Определить:
а) систему данного соединения;
б) верхние и нижние отклонения посадочного диаметра подшипника и шейки вала (Приложение, табл.3, 7-12);
в) предельные размера посадочных диаметров подшипника и шейки вала.
г) допуски на изготовление внутреннего диаметра подшипника и шейки вала (подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
д) максимальные зазор и натяг данного соединения;
е) допуски посадки (сначала подсчитать через максимальные зазор и натяг, а затем проветрить через допуски на изготовление подшипника и шейки вала). Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры величины максимальных зазора и натяга.
62.	 Шариковый подшипник класса точности 0 первичного вала коробки передач автомобиля МАЗ-5336 установлен в картер коробки передач. Соединение наружного кольца подшипника с отверстием картера имеет размер ø 110Н7. Определить:
а)	систему данного соединения;
б) верхние и нижние отклонения посадочного диаметра подшипника и отверстия (Приложение табл.3, 7-12);
в) предельные размеры посадочных диаметров подшипников и отверстия;
г) допуски на изготовление наружного диаметра подшипника и диаметра отверстия (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
д) максимальный и минимальный зазоры данного соединения;
е) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на изготовление подшипника и отверстия).
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального и минимального зазоров.
63.	 Роликовый подшипник класса точности 0 соединяется с промежуточным валом автомобиля ЗИЛ-431410. Соединение внутреннего кольца подшипника с шейкой промежуточного вала имеет размер ø 25h6.
Определить:
а) систему данного соединения;
б) верхние и нижние отклонения посадочного диаметра подшипника и шейки вала (Приложение табл.3, 7-13);
в) предельные размеры посадочного диаметра подшипника и шейки вала;
г) допуски на изготовление внутреннего диаметра подшипника и диаметра шейки вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения),
д) максимальный натяг и максимальный зазор данного соединения;
е) допуск посадки (сначала подсчитать через максимальный натяг и максимальный зазор, а затем проверить через допуски на изготовление подшипника и шейки вала).
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимального натяга и максимального зазора.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.
64.	 Шариковый подшипник ведомого вала класса точности 0 установлен в картер коробки передач автомобиля ЗИЛ-431410. Соединение наружного кольца подшипника с отверстием картера имеет размер ø 90Js7.
Определить:
а) систему данного соединения;
б) верхние и нижние отклонения посадочного диаметра подшипника и отверстия картера (Приложение табл.3, 7-13);
в) предельные размеры посадочных диаметров подшипника и отверстия картера;
г) допуски на изготовление наружного диаметра подшипника и диаметра отверстия картера (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их отклонения);
д) максимальные зазор и натяг данного соединения,
е) допуск посадки (сначала подсчитать через максимальные зазор и натяг, а затем проверить через допуски на изготовление подшипника и отверстия картера).
Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в масштабе 1000:1 на котором показать их отклонения, предельные размеры и величины максимальных зазора и натяга.
65.	 В картере главной передачи заднего моста автомобиля ГАЗ-3307 установлен демонтажный болт. Соединение имеет размер М10-7Н/8g
Требуется:
а) определить по ГОСТ шаг резьбы, номинальные диаметры болта и гайки (Приложение, табл. 4)
б) определить по ГОСТ 16093-81 предельные отклонения диаметров резьбы болта и гайки (Приложение, табл.5, 6);
в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и гайки
66.	 Резьбовое крепление картера сцепления автомобиля МАЗ-5336 имеет размер М16-6Н/6 g
Требуется:
а) определить по ГОСТ шаг резьбы, номинальные диаметры болта и гайки d, D, d1, D1, d2, D2 (Приложение, табл. 4);
б) определить по ГОСТ 16093-81 предельные отклонения диаметров резьбы болта и гайки (Приложение, таб. 5, 6);
в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и гайки.
67.	 Крышка картера коробки передач автомобиля МАЗ-5551 крепится резьбой М14-7Н/8g
Требуется:
а) определить по ГОСТ шаг резьбы, номинальные диаметры болта и гайки d, D, d1, D1, d2, D2 (Приложение, табл. 4);
б) определить по ГОСТ 16093-81 предельные отклонения диаметров резьбы болта и гайки (Приложение, табл.5, 6);
в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и гайки.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.
68.	 Храповик пусковой рукоятки автомобиля ЗИЛ-431410 крепится к коленчатому валу болтами. Соединение имеет размер М30х1,5-6Н/6g
Требуется:
а) определить по ГОСТ шаг резьбы, номинальные диаметры болта и гайки d, D, d1, D1, d2, D2 (Приложение, табл. 4);
б) определить по ГОСТ 16093-81 предельные отклонения диаметров болта и гайки (Приложение, табл.5, 6).
в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и гайки.
69.	 Крышка картера коробки передач автомобиля МАЗ-5336 крепится резьбой М42х2-7h/8h
Требуется:
а) определить по ГОСТ и шаг резьбы, номинальные диаметры болта и гайки d, D, d1, D1, d2, D2 (Приложение, табл. 4);
б) определить по ГОСТ 16093-81 предельные отклонения диаметров резьбы болта и гайки (Приложение, табл.5, 6);
в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и гайки.
70.	 Головка блока цилиндров крепится болтами к блоку цилиндров двигателя автомобиля ЗИЛ-431410. Соединение имеет резьбу М16-6Н/8g
Требуется:
а) определить по ГОСТ и СТ СЭВ шаг резьбы, номинальные диаметры болта и гайки d, D, db Db d2, D2 (Приложение, табл. 4),
б) определить по ГОСТ 16093-81 предельные отклонения диаметров резьбы болта и гайки (Приложение, табл.5, 6);
в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и гайки.
71.	 Картер редуктора передачи заднего с моста крепится болтами к картеру заднего моста автомобиля Г АЗ-3307. Соединение имеет размер M24-4H5H/4h. Требуется:
а) определить по ГОСТ шаг резьбы, номинальные диаметры болта и гайки d, D, d1, D1, d2, D2 (Приложение, табл. 4);
б) определить по ГОСТ 16093-81 предельные отклонения диаметров резьбы болта и гайки (Приложение, табл.5, 6);
в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и гайки.
72.	 Картер редуктора передачи заднего моста крепится болтами к картеру заднего моста автомобиля ГАЗ-3307. Соединение имеет размер M12-4H5H/4h. Требуется.
а) определить по ГОСТ шаг резьбы, номинальные диаметры болта и гайки d, D, d1, D1, d2, D2 (Приложение, табл. 4);
б) определить по ГОСТ 16093-81 предельные отклонения диаметров резьбы болта и гайки (Приложение, табл.5, 6);
в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и гайки.
73.	 Картер редуктора передачи заднего моста крепится болтами к картеру заднего моста автомобиля ГАЗ-3307. Соединение имеет размер M12-6H5H/6g. Требуется:
а) определить по ГОСТ шаг резьбы, номинальные диаметры болта и гайки d, D, d1, D1, d2, D2 (Приложение, табл. 4);
б) определить по ГОСТ 16093-81 предельные отклонения диаметров резьбы болта и гайки (Приложение, табл.5, 6);
в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и гайки.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.
74.	 В картере главной передачи заднего моста автомобиля ГАЗ-3307 установлен демонтажный болт. Соединение имеет размер М30-7Н/8g.
Требуется:
а) определить по ГОСТ шаг резьбы, номинальные диаметры болта и гайки (Приложение, табл. 4);
б) определить по ГОСТ 16093-81 предельные отклонения диаметров резьбы болта и гайки (Приложение, табл.5, 6);
в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и гайки.
75.	 Храповик пусковой рукоятки автомобиля ЗИЛ-431410 крепится к коленчатому валу болтами. Соединение имеет размер М30х1,5-7Н/8g .
Требуется:
а)	определить по ГОСТ шаг резьбы, номинальные диаметры болта и гайки d, D, d1, D1, d2, D2 (Приложение, табл. 4);
б) определить по ГОСТ 16093-81 предельные отклонения диаметров болта и гайки (Приложение, табл.5, 6);
в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и гайки.
76.	 Из приведенного ниже набора концевых плоскопараллельных мер длины составить блок размера 81,705мм.
Набор №2 (42 меры)
1.5,	 1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09; 1,1;1,2; 1,3; 1,4;1,5; 1,6;1.7;1,8;1,9; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 20; 30; 40; 50;60; 70; 80; 90; 100. 
Защитные меры 1,1, 2,2.
Требуется:
1.	 Указать основное правило составления набора концевых мер на заданный размер.
2.	 Перечислить классы точности и разряды концевых мер.
3.	 Указать применение плоскопараллельных концевых мер длины.
Примечание. При выполнении контрольной работы надо обязательно пользоваться приложением к ней.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

77.	 Указать основные детали штангенциркуля и сделать расчет нониуса при точности измерения 0,05 мм, интервале деления шкалы = 1,0 мм и модуле, равном 2.
78.	 Из приведенного ниже набора концевых плоскопараллельных мер длины
составить блок размера 79,105мм.
Набор №2 (42 меры)
1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09; 1,1;1,2; 1,3; 1,4;1,5; 1,6;1.7;1,8;1,9; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 20; 30; 40; 50;60; 70; 80; 90; 100. Защитные меры 1,1, 2,2.
Требуется:
1.	 Указать основное правило составления набора концевых мер на заданный размер.
2.	 Перечислить классы точности и разряды концевых мер.
3.	 Указать применение плоскопараллельных концевых мер длины.
Примечание. При выполнении контрольной работы надо обязательно пользоваться приложением к ней.
79.	 Из приведенного ниже набора концевых плоскопараллельных мер длины составить блок размером 33,725 мм.
Набор №2 (42 меры)
Номинальные размеры концевых мер
1,005; 1,01;1,02;1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09; 1,1; 1,2; 1,3;1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1.9; 1; 2; 3; 4; . 5; 6; 7; 8; 9; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100. Защитные меры 1,1; 2,2.
Требуется:
1.	 Указать основное правело составления набора концевых мер на заданный размер.
2.	 Перечислить классы точности и разряды концевых мер.
3.	 Указать применение плоскопараллельных концевых мер длины.
Примечание. При выполнении контрольной работы надо обязательно пользоваться приложением к ней.
80.	 Из приведенного ниже набора концевых плоскопараллельных мер длины составить блок размера 103,305 мм.
Набор №2 (42 меры)
1,005; 1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1.7; 1,8; 1,9; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 20; 30; 40; 50;60; 70; 80; 90; 100. Защитные меры 1,1, 2,2.
Требуется:
1.	 Указать основное правило составления набора концевых мер на заданный размер.
2.	 Перечислить классы точности и разряды концевых мер.
3.	 Указать применение плоскопараллельных концевых мер длины.
Примечание. При выполнении контрольной работы надо обязательно пользоваться приложением к ней.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.
81.	 Из приведенного ниже набора концевых плоскопараллельных мер длины составить блок размера 48,805 мм.
Набор №2 (42 меры)
1,005; 1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1.7; 1,8; 1,9; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 20; 30; 40; 50;60; 70; 80; 90; 100. Защитные меры 1,1, 2,2.
Требуется:
1.	 Указать основное правило составления набора концевых мер на заданный размер.
2.	 Перечислить классы точности и разряды концевых мер.
3.	 Указать применение плоскопараллельных концевых мер длины.
Примечание. При выполнении контрольной работы надо обязательно пользоваться приложением к ней.
82.	 Необходимо:
1.	 Рассчитать блок плоскопараллельных концевых мер длины (ППКМД) для контроля проходной стороны скобы 37,105 мм.
2.	 Правило составления блока мер.
3.	 Какие наборы мер выпускает промышленность?
83.	 Из приведенного ниже набора концевых плоскопараллельных мер длины составить блок размера 66,805мм.
Набор №2 (42 меры).
1,005; 1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1.7; 1,8; 1,9; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 20; 30; 40; 50;60; 70; 80; 90; 100. Защитные меры 1,1, 2,2.
Требуется:
1.	 Указать основное правило составления набора концевых мер на заданный размер.
2.	 Перечислить классы точности и разряды концевых мер.
3.	 Указать применение плоскопараллельных концевых мер длины.
Примечание. При выполнении контрольной работы надо обязательно пользоваться приложением к ней.
84.	 Из приведенного ниже набора концевых плоскопараллельных мер длины составить блок размера 103,715 мм.
Набор №2 (42 меры).
1,005; 1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1.7; 1,8; 1,9; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 20; 30; 40; 50;60; 70; 80; 90; 100. Защитные меры 1,1, 2,2.
Требуется:
1.	 Указать основное правило составления набора концевых мер на заданный размер.
2.	 Перечислить классы точности и разряды концевых мер.
3.	 Указать применение плоскопараллельных концевых мер длины.
Примечание. При выполнении контрольной работы надо обязательно пользоваться приложением к ней.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.
85.	 Из приведенного ниже набора концевых плоскопараллельных мер длины составить блок размера 44,305 мм. Набор №2 (42 меры).
1,005; 1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1.7; 1,8; 1,9; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 20; 30; 40; 50;60; 70; 80; 90; 100. Защитные меры 1,1, 2,2.
Требуется:
1.	 Указать основное правило составления набора концевых мер на заданный размер.
2.	 Перечислить классы точности и разряды концевых мер.
3.	 Указать применение плоскопараллельных концевых мер длины.
Примечание. При выполнении контрольной работы надо обязательно пользоваться приложением к ней.
86.	 Из приведенного ниже набора концевых плоскопараллельных мер длины соста
вить блок размера 81,305 мм.
Набор №2 (42 меры).
1,005; 1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1.7; 1,8; 1,9; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 20; 30; 40; 50;60; 70; 80; 90; 100. Защитные меры 1,1, 2,2.
Требуется:
1.	 Указать основное правило составления набора концевых мер на заданный размер.
2.	 Перечислить классы точности и разряды концевых мер.
3.	 Указать применение плоскопараллельных концевых мер длины.
Примечание. При выполнении контрольной работы надо обязательно пользоваться приложением.
87.	 Определить размеры, показанные на рисунках штангенциркуля.
1.	 Указать метод (абсолютный или относительный) измерений размера детали штангенциркулем. Дать определение методу.
2.	 Выполнить расчет нониусов штангенциркуля при точности i = 0,1 мм и модуля ф = 2.
3.	 Указать пределы намерений всех выпускаемых штангенциркулей. Примечание. При выполнении контрольной работы надо обязательно пользоваться приложением к ней.

88.	Определить размеры, показанные на двух рисунках микрометров
1.	 Указать, в каких пределах можно измерить размеры деталей данными микрометрами.
2.	 Объяснить, как получается величина отсчета L= 0,01 мм у микрометрического инструмента.
3.	 Указать пределы измерений всех выпускаемых микрометров Примечание. При выполнении контрольной работы надо обязательно пользоваться приложением к ней.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

89.	Определить размеры, показанные на двух рисунках штангенциркуля.
Требуется:
1.	 Указать метод (абсолютный или относительный измерений размера детали штангенциркулем. Дать определение методу.
2.	 Выполнить расчет нониуса штангенциркуля при точности отсчета i = 0,05 мм и модуле ф = 2.
3.	 Указать пределы измерений всех выпускаемых штангенциркулей. Примечание. При Выполнении контрольной работы надо обязательно пользоваться приложением.

90. Определить размеры, показания на данных двух рисунках микрометров. Требуется.

1.	 Указать, в каких пределах можно измерять размеры деталей данными микрометрами
2.	 Объяснить, как получается величина отсчета l = 0,01 мм у микрометрического инструмента.
3.	 Указать пределы измерений всех выпускаемых микрометров Примечание: При выполнении контрольной работы надо обязательно пользоваться приложением к ней.

91.	Определить размеры, показанные на двух рисунках штангенциркуля.
Требуется:
1.	 Указать метод (абсолютный или относительный) измерений размера детали штангенциркулем. Дать определение методу.
2.	 Выполнить расчет нониуса штангенциркуля при точности отсчета i =0,05 мм и модуле ф = 2.
3.	Указать пределы измерений всех выпускаемых штангенциркулей. Примечание. При выполнении контрольной работы надо обязательно пользоваться приложением к ней.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

92.	Определить размеры, показанные на рисунках штангенциркулей.
Требуется:
1.	 Указать метод (абсолютный или относительный) измерений размера детали штангенциркулем. Дать определение методу.
2.	 Выполнить расчет нониуса штангенциркуля при точности отсчета i =0,05 мм и модуле ф = 1.
3.	 Указать пределы измерений всех выпускаемых штангенциркулей. Примечание. При выполнении контрольной работы надо обязательно пользоваться приложением к ней.

93.	Определить размеры, показанные на двух рисунках микрометров.
Требуется:
1.	 Указать, в каких пределах можно измерять размеры деталей данными микрометрами.
2.	 Объяснить, как получается величина отсчета L = 0,01мм у микрометрического инструмента.
3.	 Указать пределы измерений всех выпускаемых микрометров.
Примечание. При выполнении контрольной работы надо обязательно пользоваться приложением к ней.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

94.	Определить размеры, показанные на данных двух рисунках микрометров. Требуется:
1.	 Указать, в каких пределах можно измерить размеры деталей данными микрометрами.
2.	 Объяснить, как получается величина отсчета L= 0,01 мм у микрометрического инструмента.
3.	 Указать пределы измерений всех выпускаемых микрометров.
Примечание. При выполнении контрольной работы надо обязательно пользоваться приложением к ней.

95.	Определить размеры, показанные на двух рисунках штангенциркулей.
Требуется:
1.	Указать метод (абсолютный или относительный) измерений размера детали
штангенциркулем. Дать определение методу.
2.	 Выполнить расчет нониуса штангенциркуля при точности i = 0.1 мм и модуле ф = 2.
3.	 Указать пределы измерений всех выпускаемых штангенциркулей. Примечание. При выполнении контрольной работы надо обязательно пользоваться приложением к ней.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.
96.	Определить размеры, показанные на двух рисунках микрометра.
Требуется:
1.	 Указать, в каких пределах можно измерить размеры деталей данными микрометрами.
2.	 Объяснить, как получается величина отсчета L= 0,01 мм у микрометрического инструмента.
3.	 Указать пределы измерений всех выпускаемых микрометров.
Примечание. При выполнении контрольной работы надо обязательно пользоваться приложением к ней.

\ 

97.	Определить размеры, показанные на двух рисунках штангенциркулей.
Требуется.
1.	 Указать метод (абсолютный или относительный) измерений размера детали штангенциркулем.
2.	 Дать определение методу.
3.	 Выполнить расчет нониуса штангенциркуля при точности отсчета i =0,04 мм и модуле ф = 2.
4.	 Указать пределы измерения всех выпускаемых штангенциркулей.
Примечание. При выполнении контрольной работы надо обязательно пользоваться приложением к ней.

98.	Определить размеры, показанные на двух рисунках микрометров.
Требуется:
1.	 Указать, в каких пределах можно измерять размеры деталей данными микрометрами.
2.	 Объяснить, как получается величина отсчета L = 0,01 мм у микрометрического инструмента.
3.	 Указать пределы измерений всех выпускаемых микрометров.
Примечание. При выполнении контрольной работы надо обязательно пользоваться приложением к ней.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ. 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

99.	Определить размеры, показанные на двух рисунках штангенциркулей.
Требуется.
1.	 Указать метод (абсолютный или относительный) измерений размера детали штангенциркулем. Дать определение методу.
2.	 Выполнить расчет нониуса штангенциркуля при точности отсчета i =0,04 мм и модуле ф = 2.
3.	 Указать пределы измерении всех выпускаемых штангенциркулей. Примечание. При выполнении контрольной работы надо обязательно пользоваться приложением к ней

100.	Определить размеры, показанные на двух рисунках штангенциркулей. Требуется:
1.	Указать метод (абсолютный или относительный) измерений размера детали штангенциркулем. Дать определение методу.
2.	 Выполнить расчет нониуса штангенциркуля при точности отсчета i =0,01 мм и модуле ф = 1.
3.	 Указать пределы измерения всех выпускаемых штангенциркулей. Примечание. При выполнении контрольной работы надо обязательно пользоваться приложением к ней

Нониус