КУРСОВАЯ РАБОТА 

Расчет режимов сварки

Задание состоит из одного вопроса и задачи по расчету режимов сварки. Необходимый вариант выбирается студентом из табл. 9.1 по двум последним цифрам шифра. 

1. Заварка двух несквозных трещин в боковине рамы электровоза: глубина трещин 12 мм длина трещины А 180 мм, В 270 мм.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

2. Изготовление опорного кольца буксового узла тележки КВЗ-5:
а) сварка стыкового шва А на кольце;
б) сварка диска угловым швом Б по всему периметру; катет шва 5мм 
3. Изготовление втулки надрессорной балки тележки пассажирского вагона:
а) сварка стыкового шва А на втулке;
б) приварка к втулке ребер жесткости; катет угловых швов 5 мм
4. Изготовление рессорного хомута. Сварка стыкового шва (рис. 9.4)
5. Наплавка изношенных мест А и Б на боковой и торцевой поверхностях рессорного хомута. Площадь места А 35 см , глубина износа 4 мм; площадь места Б15 см2, глубина износа 5 мм. 
6. Наплавка изношенных подпятниковых мест А надрессорной балки двухосной тележки; величина износа 5 мм
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

7. Изготовление продольного балансира электровоза (сварку производить по всему периметру накладок угловым швом с катетом 5 мм)
8. Заварка сквозных трещин на вертикальной полке шкворневой балки полувагона. Длина трещины 100 мм, катет угловых швов Б, приваривающих накладки к полке 5 мм, периметр накладки 1+ 1200 мм, накладки 2 + 750 мм
9. Наплавка изношенной поверхности А подпятника грузового вагона; величина износа 5 мм
10. Наплавка поверхности А клина амортизатора тележки типа ЦНИИ-ХЗ. Ширина наплавляемой поверхности 200 мм; величина износа 6 мм
11. Наплавка поверхности А втулки шпинтона тележки типа КВЗ-ЦНИИ; величина износа 2 мм

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

                                                                                                                        

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                         

Рис. 9.2

Рис. 9.3

Рис. 9. 4

                                            Рис. 9.5

Рис. 9.6

                                            Рис. 9.7

                                    Рис. 9.8

                                Рис. 9.9

                                     
                                    Рис. 9.10

ВОПРОСЫ

1.	Перечислите все способы сварки, при которых металл в зоне сварного соединения нагре-вается до температуры плавления. Назовите и объясните физическую сущность метода сварки, объединяющего все перечисленные Вами способы.
2.	Перечислите все способы сварки, при которых образование сварного соединения осу-ществляется в результате совместной пластической деформации металла соединяемых элементов с приложением внешнего усилия. Назовите и опишите физическую сущность метода сварки, объединяющего все перечисленные Вами способы.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	Приведите основные характеристики источника энергии для дуговой сварки и объясните принцип его саморегулирования при сварке с постоянной скоростью подачи электродной проволоки.
4.	Перечислите типы источников питания для дуговой сварки, приведите электрические схемы и опишите основные характеристики источника питания переменного тока.
5.	Объясните сущность наиболее распространенного способа дуговой сварки и перечислите функции электродного покрытия.
6.	Объясните сущность наиболее производительного способа дуговой сварки и укажите, каким образом при этом способе осуществляется защита металла сварочной ванны от вредного воздействия кислорода и азота воздуха.
7.	Объясните сущность процесса дуговой сварки с газовой защитой зоны сварки и перечислите применяемые при этом сварочные материалы (газы, проволока).
8.	Перечислите принципы, положенные в основу выбора сварочного тока при дуговой сварке проволокой сплошного сечения.
9.	Назовите способ полуавтоматической дуговой сварки и наплавки со шлаковой защитой ме-талла сварочной ванны. Какая проволока применяется при этом способе сварки?
10.	Назовите способ термической резки, применяемый при получении заготовок из алюминия, нержавеющей стали и других цветных металлов и высоколегированных сплавов, опишите его физическую сущность.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

11.	Объясните сущность процесса ацетилено-кислородной сварки и опишите способ получения горючего газа для этого способа сварки.
12.	Перечислите типы сварных соединений и объясните принципы их выбора.
13.	Объясните, почему нельзя применять кислородную резку для обработки цветных металлов и высоколегированных сталей и сплавов.
14.	Объясните физическую сущность способа электроконтактной сварки, применяемого для сое-динения стыков железнодорожных рельсов.
15.	Объясните сущность наплавочных работ, применяемых при восстановлении изношенных деталей.
16.	Опишите физическую сущность способа соединения металлов с применением припоя.
17.	Объясните, в чем трудности сварки легированных сталей.
18.	Объясните особенности сварки цветных металлов, легированных сталей.
19.	Опишите основные дефекты сварных соединений и укажите причины, их вызывающие.
20.	Опишите наиболее распространенные методы неразрушающего контроля дефектов сварных соединений, применяемые на железнодорожном транспорте.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru