КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
Вариант 1
1.	 Опишите физическую сущность и механизм процесса кристаллизации.
2.	 Как изменяются свойства деформированного металла при нагреве, какие процессы происходят при этом?
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
1,0	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 450...500 HB. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 45; 50ХФА; У10; ХВГ. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 9S27; 67SiCr5; X8CrNi12-12. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 2
1.	 Что представляют собой ограниченные и неограниченные твердые растворы? Каковы необходимые условия образования неограниченных твердых растворов?
2.	 Какими стандартными характеристиками механических свойств оценивается прочность металлов и сплавов? Как эти характеристики определяются?
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
1,8	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 250.300 HB. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5. Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 09Г2С; 38ХА; У12А; 9ХС. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 100Cr6; 28NiCrMo4; X5CrNiMoSi 18-10. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 3
1.	 Опишите основные несовершенства кристаллического строения металлов.
2.	 Какие процессы происходят при горячей пластической деформации и как при этом изменяются строение и свойства металла?
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
3,5	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки с выдержкой при температуре 350 °С. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и получаемую структуру.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 10; У7; 7Х3; 38Х2МЮА. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 15S20; 12CrSiMo8; X4CrNi17-7. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 4
1.	 Что такое кристаллизация? Чем отличается кристаллизация эвтектики от кристаллизации твердого раствора?
2.	 Объясните, почему пластическую деформацию свинца при комнатной температуре считают горячей деформацией, а деформация вольфрама даже при температуре 1000 °С является холодной пластической деформацией.
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
1,1	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости ~ 200 HB. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 85; ШХ15; Х12М; 40ХН2МА. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 28NiCrMo4; X8CrNiMoNb18-10; 15Cr3. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 5
1.	 Начертите диаграмму состояния для случая полной нерастворимости компонентов в твердом виде. Укажите структурные составляющие во всех областях этой диаграммы и опишите строение типичных сплавов различного состава, встречающихся в этой системе.
2.	 Каким способом можно восстановить пластичность холоднокатаных медных лент? Назначьте режим термической обработки и опишите сущность происходящих процессов.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
4,9	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости ~ 20 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 15; У8А; 20ХН4ФА; 9ХС. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 41Cr4; 9SMn22; X40CrMo13. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 6
1.	Опишите условия получения мелкозернистой структуры металла при самопроизвольно развивающейся кристаллизации (используя кривые Таммана).
2.	 Сохраняется ли наклеп металла, если пластическая деформация осуществляется при температуре выше температуры рекристаллизации? Дайте подробное объяснение.
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего 0,2 % углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 50.55 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: Р18; У8; 40Х; 60С2ХА. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 53MnSi4; 34CrNiMo6; X3CrNi18-9. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 7
1.	 Какие из распространенных металлов имеют объемноцентрированную кубическую решетку? Начертите элементарную ячейку, укажите ее параметры, координационное число.
2.	 Какой термической обработкой можно восстановить пластичность холоднодеформированных полос из алюминия? Назначьте режим термообработки и опишите сущность происходящих процессов.
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
3,2	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки с выдержкой при температуре 550 °С. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и получаемую структуру.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 40; 15ХМ; 8Х3; Х12. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 40Mn4; 28NiCrMo4-4; X5CrNiMoTi25-25. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
1.	
1.	 Как влияет модифицирование на строение и свойства литого металла? Объясните причину воздействия.
2.	 Прокаткой при комнатной температуре была получена оловянная фольга. Твердость олова при прокатке оставалась неизменной. Объясните, какими процессами сопровождается деформирование олова при комнатной температуре и как при этом изменяются его структура и свойства.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
1.3	 % углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 350.400 HB. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 07Х3ГНМ; 3Х2В8Ф; У9А; Х12Ф. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 30WCrV17-9; X8CrNiMoTi 18-10; 35S20. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 9
1.	 От каких основных факторов зависит величина зерна закристаллизовавшегося металла и почему?
2.	 Как изменяются структура и свойства металла при холодной пластической деформации?
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
4.3	 % углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки с выдержкой при температуре 630 °С. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и получаемую структуру.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 12Х2Н4А-Ш; 5ХНМ; Х12ВМ; У12А. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 9S20; 67SiCr5; X12MnCr18-10. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 10
1.	 Опишите строение слитка литого металла. Охарактеризуйте факторы, влияющие на величину и форму зерна в разных зонах слитка.
2.	 Прутки олова были деформированы при комнатной температуре. Объясните, почему эти прутки не упрочнились при деформации, и опишите процессы, протекающие при этом.
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
2,3	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 500.550 HB. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 15; 4Х5МФС; ХВГ; 70С3А. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 60S20; 27CrAl6; X8CrMoTi17. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 11
1.	 Что такое эвтектика? Приведите пример какого-либо сплава, имеющего строение эвтектики.
2.	 Чем объясняется упрочнение металла при пластической деформации?
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
3,7	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости ~ 25 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: Х; 12Х18Н9Т; 9Х2; У9А. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 12Ni19; 9S25; X8Cr17. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 12
1.	 В чем сущность явления полиморфизма и какое оно имеет практическое значение? Приведите пример.
2.	 Какие основные характеристики механических свойств определяются при испытании на растяжение? Опишите их.
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего 0,1 % углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривые режимов обычной закалки, ступенчатой и изотермической. Каковы преимущества и недостатки каждого из этих видов закалки?
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: Х6ВФ; 20ХН; У8А; сталь 55Л. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 45S20; 28NiCrMo4-4; X12CrNiMo18-18. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 13
1.	 Что такое дислокация? Опишите влияние дислокаций на механические свойства металла.
2.	 Как изменяются эксплуатационные характеристики деталей после дробеструйной обработки и почему?
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего 0,5 % углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки с выдержкой при температуре 320 °С. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и получаемую структуру.
5.	Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 40; ХВГ; У10А; 60С2ХФА. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 14Ni6; 13CrV5-3; X15CrNiSi25-20. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 14
1.	 Начертите диаграмму состояния для случая образования непрерывного ряда твердых растворов. Что такое твердый раствор?
2.	 Что такое горячая пластическая деформация? Какие процессы происходят при этом? Опишите характер изменения структуры и свойств.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
3,9	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 20.25 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 95Х18; У7А; Х6ВФ; сталь 15. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 22S20; 20CrMoV13-5; X15CrNiSi20-13. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 15
1.	 Начертите диаграмму состояния для случая образования устойчивого химического соединения. Укажите структурные составляющие во всех областях этой диаграммы и опишите строение типичных сплавов различного состава, встречающихся в этой системе.
2.	 Опишите сущность явления наклепа и примеры его практического использования.
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего 0,3 % углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости ~ 300 HB. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 9ХС; У12А; сталь 75; 08Х18Н10Т. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): C40; 42CrV6; X12CrNiMo18-18. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 16
1.	 Какие из наиболее распространенных металлов имеют гранецентрированную кубическую решетку? Начертите элементарную ячейку и укажите ее параметры, координационное число.
2.	 В чем сущность явления наклепа? Опишите влияние наклепа на эксплуатационные свойства металла.
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
1,5	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости ~ 30 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 45; 38ХН3МФА; Х12М; У9А. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 120Mn50; 14NiCr14; X10CrAl24. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 17
1.	 Охарактеризуйте параметры процесса кристаллизации и их влияние на величину зерна кристаллизующегося металла.
2.	 Какая термическая обработка применяется после холодной пластической деформации для устранения наклепа? Обоснуйте выбор режима (на примере алюминия) и опишите происходящие превращения.
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
2,4	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 300.350 HB. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: ШХ6; 3Х2В8Ф; У7А; сталь 65. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): C25; 28NiCr6; X8CrNiMoTi18-11. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 18
1.	 В чем сущность металлического типа связи?
2.	 Для чего проводится рекристаллизационный отжиг? Как назначается режим этого вида обработки? Приведите несколько конкретных примеров.
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего 4,1 % углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 40.45 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 38Х2МЮА; 6ХС; сталь 30; У8А. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 37MnSi5; 30WCrV17-9; X10Cr13. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 19
1.	Что такое твердый раствор? Виды твердых растворов. Приведите примеры.
2.	 В чем различие между холодной и горячей пластической деформацией? Опишите особенности обоих видов деформации.
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
3,0	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки с выдержкой при температуре 650 °С. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и получаемую структуру.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: Р9; 7Х2СМФ; 20Х2Н4ВА; У10А. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 34Cr4; 50MnSi4; X10CrAl13. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 20
1.	 Что такое твердый раствор внедрения? Приведите примеры.
2.	 Дайте определение твердости. Какими методами измеряют твердость металлов и сплавов? Кратко опишите один из методов.
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего 0,4 % углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости ~ 450 HB. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 85; 4Х2НМФ; 10Х14АГ15; У7А. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 9SMn22; 10CrMo4-4; X8CrMoTi17. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 21
1.	Объясните механизм влияния различного типа модификаторов на строение литого металла.
2.	 Волочение медной проволоки проводят в несколько переходов. В некоторых случаях проволока на последних переходах разрывается. Объясните причину разрыва и укажите способ его предупреждения.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
1,7	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима термической обработки, обеспечивающей получение твердости 60...63 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: У9А; 40ХФА; Х12М; сталь 05кп. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 40S20; 30MnCrTi5; X8CrNi30-10. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 22
1.	 Опишите возможные виды брака при кристаллизации металла.
2.	 Из листа свинца путем прокатки при комнатной температуре была получена тонкая фольга. Твердость и прочность этой фольги оказались такими же, как у исходного листа. Объясните, какие процессы происходили при пластической деформации свинца и какими изменениями структуры и свойств они сопровождались.
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
3,1	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости ~ 500 HB. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 38ХА; А40Г; 4Х5МФС; У7. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): C100; 42MnV7; X12CrNi17-2. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
1.	 Опишите явление полиморфизма в приложении к железу. Начертите элементарные кристаллические ячейки, укажите температурные интервалы их существования.
2.	 Дайте определение ударной вязкости. Опишите методику измерения этой характеристики механических свойств металла.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
2,1	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки с выдержкой при температуре 580 °С. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и получаемую структуру.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: ШХ15СГ; У12А; 3Х2Н2МВФ; 10Г2БД. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 5Ti5; 70MnCrTi8; X12MnCr18-12. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 24
1.	 Что представляют собой твердые растворы замещения и внедрения? Приведите примеры
2.	 Какая температура разделяет районы холодной и горячей пластической деформации и почему? Рассмотрите на примере меди.
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
5,0	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости ~ 35 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: А30; 9Х2МФ; У8А; 10Х3ГНМЮФТ. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): C60; 37MnV7; X10CrAl24. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
1.	 Что такое ликвация? Виды ликвации, причины их возникновения и способы устранения.
2.	 Под действием каких напряжений происходит пластическая деформация и как при этом изменяются структура и свойства металла?
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
4,5	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости ~ 400 HB. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 16Г2АФ; Р6М5К5; сталь 45; У13А. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): X8CrNiMoTi18-11; 42CrMoV6-7; 10Si4. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 26
1.	 Начертите диаграмму состояния для случая ограниченной растворимости компонентов в твердом виде. Укажите структурные составляющие во всех областях этой диаграммы и опишите строение типичных сплавов различного состава, встречающихся в этой системе.
2.	 Что такое предел выносливости? Каким способом можно повысить предел выносливости пружин? Опишите сущность предлагаемого метода.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего 0,6 % углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 15.20 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: У9А; 5ХНТ; 40ХН2МА; сталь 15. Определите среднее содержание углерода и легирующих
элементов по заданной марке стали (EU): 40S20; 40NiCrMo8; X40Cr13. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 27
1.	 Как влияет степень чистоты металла или наличие примесей в сплаве на протекание процесса кристаллизации?
2.	 Укажите назначение и выбор режима рекристаллизационного отжига. Рассмотрите на примере алюминия.
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
1,4	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической закалки. Охарактеризуйте этот режим термической обработки и опишите структуру и свойства стали.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 45; 38Х2МЮА; У7А; 7Х3. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 10Mn4; 62SiCr5; X5CrNiNb20. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 28
1.	 Охарактеризуйте особенности металлического типа связи и основные свойства металлов.
2.	 Каким видом пластической деформации (холодной или горячей) является деформирование железа при температуре 500 °С? Объясните, как при этом изменяются структура и свойства железа.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
2,8	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермического отжига. Опишите превращения и получаемую после такой обработки структуру, ее свойства.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 50ХФА; 9Х1; сталь 50;
5ХВ2С. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): C120; 9MnNi4; X2CrNiMo19-13. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 29
1.	 Опишите явление полиморфизма в приложении к олову.
2.	 Что такое временное сопротивление разрыву (аВ)? Как определяется эта характеристика механических свойств металла?
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
1,6	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 35...40 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: У10; 60С2ХФА; Х6ВФ; сталь 10. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): C60; 50MnCrTi4; X12CrNi17-7. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 30
1.	 Опишите явление полиморфизма в приложении к титану. Какое практическое значение оно имеет?
2.	 Как выбирается режим рекристаллизационного отжига? Для каких целей он назначается? Рассмотрите на примере никеля.
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего 0,7 % углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 400.450 HB. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: ХВГ; У12А; сталь 55; 20ХН4ФА. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 10Mn6; 7CrMo9-10; X3CrNi18-10. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 31
1.	 Опишите линейные несовершенства кристаллического строения. Как они влияют на свойства металлов и сплавов?
2.	 Какие процессы происходят при горячей пластической деформации?
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
4,7	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 200.250 HB. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 35; 38ХА; 9ХВГ; У9А. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): C110; 60SiMn7; X22CrNi17. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 32
1.	 Опишите точечные несовершенства кристаллического строения металла. Каково их влияние на свойства?
2.	 Полосы свинца были прокатаны при комнатной температуре с различной степенью обжатия: 10, 20, 40, 60 %. После прокатки твердость всех листов оказалась практически неизменной. Объясните, почему не наблюдается упрочнение свинца при деформации в этих условиях. Какими процессами сопровождается деформирование свинца при комнатной температуре?
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
4,0	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости ~ 40 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 45; 09Г2С; Х12М; У8А. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 15Mo3; 21CrVMoW11; X10CrAl 13. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 33
1.	 Как влияет степень переохлаждения на величину зерна при кристаллизации?
2.	 Для каких практических целей применяется наклеп? Объясните сущность этого явления.
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
3,6	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 В чем отличие обычной закалки от ступенчатой и изотермической? Каковы преимущества и недостатки каждого из этих видов закалки?
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: сталь 75; Р6М5К5; 20ХГНР; У12А. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 25S20; 25CrMnTi8; X110Mn13. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 34
1.	 Опишите виды твердых растворов. Приведите примеры.
2.	 Какие процессы протекают при нагреве деформированного металла выше температуры рекристаллизации? Как изменяются при этом структура и свойства?
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
1,9	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 45.50 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 10Х14АГ15; У10А; сталь 30; ХВ4. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): C30; 110MnCrTi8; X35CrMo17. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 35
1.	 Как и почему скорость охлаждения при кристаллизации влияет на строение слитка?
2.	 Как и почему изменяется плотность дислокаций при пластической деформации металлов? Объясните влияние дислокаций на свойства металлов.
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего 0,8 % углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки с выдержкой при температуре 300 °С. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и получаемую структуру.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 7Х2СМФ; сталь 25; 07Х3ГНМ; У11А. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): X10CrMnNiN17-9-4; 20MnCrNi7; 34Cr4. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 36
1.	 Как влияет скорость охлаждения на строение кристаллизующегося металла? Объясните сущность воздействия.
2.	 Как и почему изменяется плотность дислокаций при пластической деформации? Объясните влияние дислокаций на свойства металлов.
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
2,2	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки с выдержкой при температуре 680 °С. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и получаемую структуру.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 40ХФА; А40Г; У7; 6ХВ2С. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU):	10Mn8; 50SiCr5; X5NiCrMoCuNb20-18. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 37
1.	 В чем сущность процесса модифицирования? Приведите пример использования модификаторов для повышения свойств литейных алюминиевых сплавов.
2.	 Как и почему при холодной пластической деформации изменяются свойства металлов?
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
4,8	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 25.30 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 08кп; 30ХГСА; 5ХВ2С; У10А. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): C55; 6MnSiCuNi5; X12CrNiMn19-9. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 38
1.	 Как влияют модификаторы на процесс кристаллизации? Приведите примеры практического использования процесса модифицирования.
2.	 Каким способом можно восстановить пластичность холоднокатаной медной ленты? Назначьте режим термической обработки и опишите сущность происходящих процессов.
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
4,2	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости ~ 150 HB. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: А30; 38ХН3МФА; У12; Х12ВМ. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 40Cr4; 10NiMoSi4-4; X3CrNi18-9. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 39
1.	 Опишите явление полиморфизма в приложении к железу. Какое практическое значение оно имеет?
2.	 В чем различие между упругой и пластической деформацией, между хрупким и вязким разрушением?
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего 0,9 % углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки с выдержкой при температуре 620 °С. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и получаемую структуру.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: ШХ15; Х; сталь 85; У12А. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 9S20; 12NiCrW14-6; X90CrMoV18. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 40
1.	Что такое дендрит? Как и почему образуются дендриты при кристаллизации реального слитка?
2.	 Объясните характер и природу изменения свойств металла при пластической деформации.
3.	Вычертите диаграмму состояния	железо-цементит,	укажите
структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
3,3	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости ~ 250 HB. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: У9А; 20Х2Н4ВА; сталь 40; 4Х5МФС. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): C65; 9CrMo4-5; X12CrMoSi17. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 41
1.	 Начертите диаграмму состояния для случая неограниченной растворимости компонентов в твердом виде. Охарактеризуйте структуру образующихся сплавов.
2.	 В чем сущность и назначение дробеструйной обработки?
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
2,6	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 150.200 HB. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 9ХС; сталь 20; У8А; 14Х2ГМР. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 9MnNi4; 105Cr4; X5CrNiMoNb19-11. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
1.	 Начертите диаграмму состояния для случая образования эвтектики, состоящей из ограниченных твердых растворов. Опишите строение различных сплавов, образующихся в этой системе.
2.	 Как определяется температура порога рекристаллизации? Как влияют состав сплава и степень пластической деформации на эту температуру?
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
3,8	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки с выдержкой при температуре 650. 680 °С. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и получаемую структуру.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: У7А; 10Г2БД; сталь 80; Х6ВФ. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): C80; 110MnCrTi8; X35CrMo17. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 43
1.	 Что такое твердый раствор? Виды твердых растворов, примеры.
2.	 Как устанавливается температура порога рекристаллизации металла и сплава? Приведите несколько конкретных примеров.
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
2,5	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости ~ 350 HB. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: А40; 40ХН2МА; 5ХНВ; У7. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 10Si4; 9MnMo4-5; X20CrMo13. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
1.	 Объясните сущность явления дендритной ликвации и методы ее устранения.
2.	 В чем сущность явления наклепа и какое он имеет практическое использование?
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
2,0	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 30.35 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 30; У8А; 20ХН2М; Х12М. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по	заданной	марке стали (EU): 17MnNi4; 65SiMn7; X8Cr30.	Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.

Вариант 45
1.	 Какими свойствами обладают металлы и какими особенностями типа связи эти свойства обусловлены?
2.	Что	такое	холодная пластическая деформация? Как	при этом
изменяются структура и свойства металлов?
3.	Вычертите	диаграмму изотермического превращения	аустенита
для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости ~ 50 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

4.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 4Х5МФС; У12А; 08Х18Н10Т; сталь 15. 
5.	Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): C130; 21CrMoV5-11; X12CrNi26-20. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
1.	 Что такое ликвация? Причины ее возникновения и способы устранения.
2.	 Что такое относительное удлинение? Как определяется эта характеристика механических свойств металла?
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
3,4	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки с выдержкой при температуре 330 °С. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и получаемую структуру.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 6ХС; 12ХН3А; У11; сталь 10. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 8Mn6; 30MnCrTi5; X45CrSi34. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 47
1.	 Какие из распространенных металлов имеют гексагональный тип кристаллической решетки? Начертите элементарную ячейку и укажите ее параметры.
2.	 Что такое предел усталости? Опишите методику определения этой характеристики свойств металла.
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
4,6	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости ~ 55 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 18ХГТ; сталь 45; У11А; 3Х3М3Ф. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 20S22; 50CrMn4; X8CrTi17. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
1.	 Чем объясняются высокие электро- и теплопроводность металлов?
2.	 Детали из меди, штампованные в холодном состоянии, имели низкую пластичность. Объясните причину этого явления и укажите, каким способом можно восстановить пластичность. Назначьте режим обработки и приведите характер изменения структуры и свойств.
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
2,7	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки с выдержкой при температуре 600 °С. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и получаемую структуру.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 20ХН3А; У9; сталь20; 5ХВ2С. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): C10; 40NiCrMo6; X7Cr14. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
Вариант 49
1.	 Как происходит кристаллизация?
2.	 Какая температура разделяет районы холодной и горячей пластической деформации и почему? Рассмотрите на примере железа.
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
4,4	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости ~ 45 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру после полного охлаждения.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: Х6ВФ; У10; 45ХН2МФА; сталь 50. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): C15; 60SiW6; X8NiCrWMo35-11. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.
1.	 Что такое переохлаждение и как оно влияет на величину зерна кристаллизующегося металла?
2.	 Какими стандартными характеристиками механических свойств оценивается пластичность металлов и сплавов? Как они определяются?
3.	 Вычертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего
1,2	% углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

4.	 Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки с выдержкой при температуре 380 °С. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и получаемую структуру.
5.	 Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 45; 12Х17; У13А; 4Х5МФС. Определите среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU): 10MnSi8; 42CrMoV6-7; X5CrNi19-9. Приведите маркировку этих же сталей по стандартам России.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 
Вариант 1
1.	 Опишите сущность процесса силицирования. Приведите конкретные примеры.
2.	 Назначьте режим термической обработки слабонагруженных деталей из стали 40. Приведите графически и обоснуйте режим термической обработки, опишите структуру и свойства деталей. Объясните, почему удовлетворительные свойства на изделиях из данной стали могут быть получены лишь в небольшом сечении.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Для изготовления резцов выбрана сталь Р6М5. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства после термической обработки.
4.	 Выберите сталь для изготовления напильников. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства стали.
5.	 Резины. Опишите их состав, свойства и область применения в машиностроении.
Вариант 2
1.	 Опишите сущность высокотемпературной термомеханической обработки конструкционных сталей. В чем преимущества и недостатки высокотемпературной термомеханической обработки по сравнению с низкотемпературной термомеханической обработкой?
2.	 Углеродистая сталь У8 после одного вида термической обработки получила структуру пластинчатого сорбита, а после другого вида - зернистого сорбита. Какая термообработка была применена в первом и во втором случаях?
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Изделия из стали 40ХН2МА требуется подвергнуть улучшению. Укажите состав и определите группу стали по назначению, объяснив принцип легирования данной стали. Назначьте и приведите графически режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства стали.
4.	 Назначьте нержавеющую сталь для деталей, работающих в среде уксусной кислоты при температуре до 40 °С. Приведите химический состав стали, необходимую термическую обработку и получаемую структуру. Объясните физическую природу коррозионной устойчивости стали и роль каждого легирующего элемента.
5.	Для изготовления деталей путем глубокой вытяжки применяют латунь Л68. Укажите состав и опишите структуру сплава, назначьте режим термической обработки, применяемый между отдельными операциями вытяжки, и обоснуйте его выбор. Приведите общие характеристики механических свойств сплава.
Вариант 3
1.	 Серый чугун. Получение, строение, свойства, маркировка и применение в машиностроении.
2.	 Пружина из стали 75 после правильно выполненной закалки и последующего отпуска имеет твердость значительно выше, чем это предусмотрено техническими условиями. Чем вызван этот дефект и как можно его исправить? Укажите структуру и твердость, которые обеспечивают высокие упругие свойства пружин.
3.	 Для изготовления протяжек выбрана сталь ХВГ. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства после термической обработки.
4.	 Назначьте нержавеющую сталь для деталей, работающих в среде средней агрессивности (растворы солей). Приведите химический состав стали, необходимую термическую обработку и получаемую структуру. Объясните физическую природу коррозионной устойчивости стали и роль каждого легирующего элемента.
5.	 Для изготовления деталей самолета выбран сплав Д1. Расшифруйте его состав, опишите способ упрочнения сплава и объясните природу упрочнения. Укажите характеристики механических свойств сплава.
Вариант 4
1.	 В чем преимущества и недостатки поверхностного упрочнения стальных изделий при нагреве токами высокой частоты по сравнению с упрочнением методом цементации? Назовите марки стали, применяемые для этих видов обработки.
2.	 Углеродистая сталь У8 после закалки и отпуска имеет твердость
55…60 HRC. Используя диаграмму состояния железо-цементит и учитывая превращения, происходящие в стали при отпуске, выберите температуру закалки и температуру отпуска. Опишите превращения, которые происходят при данных режимах термической обработки, и окончательную структуру.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Как можно устранить крупнозернистую структуру в кованой стали 40ХН? Приведите графически и обоснуйте режим термической обработки для исправления структуры. Опишите структурные превращения и характер изменения свойств.
4.	 Назначьте нержавеющую сталь для деталей, работающих в серосодержащей среде. Приведите химический состав стали, необходимую термическую обработку и получаемую структуру. Объясните физическую природу коррозионной устойчивости стали и роль каждого легирующего элемента.
5.	 Для впаев в стеклянные вакуумные приборы проводников применен сплав ковар 29НК. Укажите состав сплава, свойства и причины его применения в данной области техники.
Вариант 5
1.	 Что такое закалка? Используя диаграмму состояния железо-цементит, назначьте температуру закалки для сталей 40 и У10. Опишите все превращения, а также структуру и свойства после закалки.
2.	 После термической обработки стали У10 получена структура: мартенсит отпуска + цементитные частицы. Нанесите на диаграмму состояния железо- цементит ординату заданной стали и укажите температуру нагрева этой стали под закалку. Назначьте температуру отпуска, обеспечивающую получение указанной структуры, и опишите все превращения, которые совершились в стали в процессе закалки и отпуска.
3.	 В результате термической обработки пружины должны получить высокую упругость. Для изготовления их выбрана сталь 60С2Н2А. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства пружин в готовом виде.
4.	 Назначьте марку жаропрочной стали для изготовления лопаток паровых турбин. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки стали. Опишите микроструктуру и основные свойства после термической обработки.
5.	 Термо- и реактопласты. Опишите их состав, свойства и область применения в машиностроении.
Вариант 6
1.	 Опишите характеристики жаропрочности, характер деформации и разрушения сплавов, работающих в условиях длительного нагружения при повышенных температурах.
2.	 Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска деталей машин из стали 40, которые должны иметь твердость 28...35 HRC. Режим термической обработки приведите графически с указанием критических точек. Опишите сущность происходящих превращений, микроструктуру и свойства стали после термической обработки.
3.	 Для изготовления фрез выбрана сталь 9ХС. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства после термической обработки.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

4.	 Назначьте марку жаропрочной стали для изготовления деталей выхлопных систем. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки стали. Опишите микроструктуру и основные свойства после термической обработки.
5.	 Для изготовления деталей в авиастроении применяется сплав МА2. Расшифруйте состав, приведите характеристики механических свойств и укажите способ изготовления деталей из этого сплава.
Вариант 7
1.	 Кратко изложите сущность процесса жидкостного цианирования. Приведите конкретные примеры.
2.	 С помощью диаграммы состояния железо-цементит определите температуру нормализации, отжига и закалки для стали У10. Приведите графически, охарактеризуйте эти виды термической обработки и опишите структуру и свойства стали после каждого режима обработки.
3.	 Как можно устранить крупнозернистую структуру в кованой стали 30ХГСА? Приведите графически и обоснуйте режим термической обработки для исправления структуры. Опишите структурные превращения и характер изменения свойств.
4.	 Назначьте нержавеющую сталь для деталей, работающих в среде кипящей фосфорной кислоты. Приведите химический состав стали, необходимую термическую обработку и получаемую структуру. Объясните физическую природу коррозионной устойчивости стали и роль каждого легирующего элемента.
5.	 Преимущества и недостатки клеевых соединений пластмасс. Методы контроля.
Вариант 8
1.	 В чем заключается обработка стали холодом и в каких случаях она применяется? (Объясните с применением мартенситных кривых).
2.	 Используя диаграмму состояния железо-цементит и кривую изменения твердости в зависимости от температуры отпуска, назначьте для углеродистой стали 40 температуру закалки и температуру отпуска, необходимые для обеспечения твердости 40 HRC. Опишите превращения на всех этапах термической обработки и получаемую структуру.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Для изготовления резцов выбрана сталь Р12. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства после термической обработки.
4.	 Назначьте режим термической обработки для деталей из стали 40ХГ на твердость 25.30 HRC. Опишите сущность происходящих превращений, микроструктуру и свойства.
5.	 Для отливок сложной формы используют бронзу БрОФ7-0,2. Расшифруйте состав, опишите структуру, укажите термическую обработку, применяемую для снятия внутренних напряжений, возникающих в результате литья, и опишите механические свойства этой бронзы.
Вариант 9
1.	 Белый чугун. Получение, строение, свойства, маркировка и применение в машиностроении.
2.	 Используя диаграмму железо-цементит, опишите структурные превращения, происходящие при нагреве в стали У12А. Покажите на диаграмме критические точки Ас1 и Аст для данной стали, установите оптимальную температуру нагрева под закалку, охарактеризуйте процесс закалки, опишите происходящие превращения и получаемую структуру.
3.	 В результате термической обработки пружины должны получить высокую упругость. Для изготовления их выбрана сталь 60С2ХФА. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработки данной стали. Опишите структуру и свойства пружин в готовом виде.
4.	 Назначьте марку жаростойкой стали для изготовления чехлов термопар. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки стали. Опишите микроструктуру и основные свойства после термической обработки.
5.	 Для изготовления деталей самолета выбран сплав В95. Расшифруйте его состав, опишите способ упрочнения сплава и объясните природу упрочнения. Укажите характеристики механических свойств сплава.
Вариант 10
1.	Покажите графически режим отжига для получения ферритного ковкого чугуна. Опишите структурные превращения, происходящие в процессе отжига.
Укажите характеристики механических свойств, приведите зарисовку микроструктуры.
2.	 Назначьте режим термической обработки стали 40, используемый для снижения уровня внутренних напряжений, твердости и улучшения обрабатываемости резанием. Приведите конкретный пример.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Для изготовления пресс-форм выбрана сталь 4Х4ВМФС. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства после термической обработки.
4.	 Выберите сталь для изготовления разверток. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства стали.
5.	 Корундовая керамика. Опишите ее состав, свойства и область применения в машиностроении.
Вариант 11
1 . Опишите сущность поверхностной закалки сталей. Укажите область применения, рекомендуемые марки сталей. Приведите конкретный пример с описанием структуры и свойств стали после поверхностной закалки.
2.	 Углеродистая сталь У8 после одного вида термической обработки получила структуру пластинчатого перлита, а после другого вида - зернистого перлита. Какая термообработка была применена в первом и во втором случаях?
3.	 Как можно устранить крупнозернистую структуру в кованой стали 40ХН2МА? Приведите графически и обоснуйте режим термической обработки для исправления структуры. Опишите структурные превращения и характер изменения свойств.
4.	 Назначьте нержавеющую сталь для деталей, работающих в морской воде. Приведите химический состав стали, необходимую термическую обработку и получаемую структуру. Объясните физическую природу коррозионной устойчивости стали и роль каждого легирующего элемента.
5.	 Для изготовления деталей самолета выбран сплав АМг3. Расшифруйте его состав, опишите способ упрочнения сплава и объясните природу упрочнения. Укажите характеристики механических свойств сплава.
Вариант 12
1.	Опишите сущность низкотемпературной термомеханической обработки конструкционных сталей. Почему этот процесс приводит к получению высокой прочности стали? В чем преимущества и недостатки низкотемпературной термомеханической обработки по сравнению с высокотемпературной термомеханической обработкой?
2.	 Изделия из стали 40 после правильно выполненной закалки и последующего отпуска имеют твердость более высокую, чем предусмотрено техническими условиями. Чем вызван этот дефект и как можно его исправить?

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Для изготовления разверток выбрана сталь ХВГ. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства после термической обработки.
4.	 Назначьте нержавеющую сталь для деталей, работающих в водных растворах солей органических кислот при комнатной температуре. Приведите химический состав стали, необходимую термическую обработку и получаемую структуру. Объясните физическую природу коррозионной устойчивости стали и роль каждого легирующего элемента.
5.	 Достоинства и недостатки пластмасс. Применение пластмасс для штамповой оснастки.
Вариант 13
1.	 Высокопрочный чугун. Получение, строение, свойства, маркировка и применение в машиностроении.
2.	 Углеродистая сталь У10А после закалки и отпуска имеет твердость
55.60	HRC. Используя диаграмму состояния железо-цементит и учитывая превращения, происходящие в стали при отпуске, выберите температуру закалки и температуру отпуска. Опишите превращения, которые происходят при данных режимах термической обработки, и окончательную структуру.
3.	 В результате термической обработки полуоси должны получить повышенную прочность по всему сечению (твердость 20.25 HRC). Для изготовления их выбрана сталь 40ХНР. Укажите состав и определите группу стали по назначению, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства изделий в готовом виде.
4.	 Назначьте марку жаропрочной стали для изготовления тяжело- нагруженных деталей, работающих при температурах до 600 °С. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки стали. Опишите микроструктуру и основные свойства после термической обработки.
5.	 Для деталей арматуры выбрана бронза БрОФ10-1. Укажите состав и опишите структуру сплава. Объясните назначение легирующих элементов и приведите механические свойства сплава.
1.	 Что такое отжиг? Используя диаграмму состояния железо-цементит, назначьте температуру отжига для стали 40. Опишите превращения, происходящие в стали 40 при выбранном режиме обработки, получаемую структуру и свойства.
2.	 Режущий инструмент из стали У10 был перегрет при закалке. Чем вреден перегрев и как можно исправить этот дефект? Назначьте и приведите графически режим термической обработки, обеспечивающий исправление брака и нормальную работу инструмента. Опишите изменение структуры в процессе всего цикла термической обработки.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Используя значения критических точек и кривую изменения твердости в зависимости от температуры отпуска, назначьте для легированной стали 30ХГСА температуру закалки и температуру отпуска, необходимые для обеспечения твердости 35 HRC. Укажите состав и определите группу стали по назначению, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства изделий в готовом виде.
4.	 Назначьте марку жаропрочной стали для изготовления деталей газовых турбин. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки стали. Опишите микроструктуру и основные свойства после термической обработки.
5.	 Органическое стекло. Опишите его свойства и область применения в машиностроении.
Вариант 15
1.	 Приведите сравнительную характеристику свойств цементованных и азотированных изделий. Подробно объясните причины различий.
2.	 Сталь 45 подверглась отжигу при температурах 830 и 1000 °С. Опишите превращения, происходящие при данных режимах отжига, укажите, какие образуются структуры, и объясните причины получения различных структур и свойств. Дайте определение процессу отжига и рекомендуйте оптимальную температуру нагрева.
3.	 Для изготовления подшипников качения выбрана сталь ШХ15. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства после термической обработки.
4.	 Назначьте нержавеющую сталь для изготовления предметов домашнего обихода и кухонной утвари. Приведите химический состав стали, необходимую термическую обработку и получаемую структуру. Объясните физическую природу коррозионной устойчивости стали и роль каждого легирующего элемента.
5.	Полиамиды и полиуретаны. Опишите их состав, свойства и область применения в машиностроении.
Вариант 16
1.	 Опишите сущность и особенности термомеханической обработки.
2.	 Как можно устранить крупнозернистую структуру в кованой стали 40? Используя диаграмму состояния железо-цементит, обоснуйте выбор режима термической обработки для исправления структуры. Опишите структурные превращения и характер изменения свойств.
3.	 Для изготовления прессового инструмента для горячего деформирования выбрана сталь 4Х5МФС. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства после термической обработки.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

4.	 Выберите сталь для изготовления фрез. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства стали.
5.	 Для изготовления деталей самолета выбран сплав АВ (авиаль). Расшифруйте его состав, опишите способ упрочнения сплава и объясните природу упрочнения. Укажите характеристики механических свойств сплава.
Вариант 17
1.	 Приведите сравнительную характеристику охлаждающих сред, применяемых для закалки углеродистых и легированных сталей.
2.	 С помощью диаграммы состояния железо-цементит опишите структурные превращения, происходящие при нагреве в стали 40. Покажите критические точки Ас1 и Ас3 для стали. Установите режим нагрева этой стали под закалку. Охарактеризуйте процесс закалки, опишите получаемую структуру и свойства.
3.	 Для изготовления обрезных штампов выбрана сталь Х12М. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки стали Х12М на первичную твердость, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства после термической обработки.
4.	 Выберите сталь для изготовления подшипников качения. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства стали.
5.	 Для изготовления деталей самолета выбран сплав ВТ22. Расшифруйте его состав, опишите способ упрочнения сплава и объясните природу упрочнения. Укажите характеристики механических свойств сплава.
Вариант 18
1.	 Дайте сравнительную характеристику процессов отжига и нормализации доэвтектоидных сталей. Опишите сущность превращений, происходящих при этих процессах. Приведите конкретные примеры, зарисуйте структуру, укажите свойства.
2.	 Для каких сталей применяется отжиг на зернистый перлит? Объясните выбор режима и цель этого вида обработки. Приведите графически режим отжига для любой конкретной стали.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 В результате термической обработки пружины должны получить высокую упругость. Для изготовления их выбрана сталь 60С2ХА. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства пружин в готовом виде.
4.	 Назначьте нержавеющую сталь для деталей, работающих в среде азотной кислоты. Приведите химический состав стали, необходимую термическую обработку и получаемую структуру. Объясните физическую природу коррозионной устойчивости стали и роль каждого легирующего элемента.
5.	 Неорганическое стекло. Опишите его состав, свойства и область применения в машиностроении.
Вариант 19
1.	 Приведите краткую характеристику основных процессов термической обработки: отжига, нормализации, закалки и отпуска.
2.	 После термической обработки стали У12А получена структура: мартенсит отпуска + цементитные частицы. Нанесите на диаграмму состояния железо-цементит ординату заданной стали и укажите температуру нагрева этой стали под закалку. Назначьте температуру отпуска, обеспечивающую получение указанной структуры и опишите все превращения, которые совершились в стали в процессе закалки и отпуска.
3.	 Детали машин из стали 30ХГТ закалены: одни - от температуры 800 °С, а другие - от температуры 850 °С (охлаждение в масле). Покажите графически данные режимы обработки и объясните, какие из этих деталей имеют более высокую твердость и почему? Укажите состав и определите группу стали по назначению, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при закалке данной стали.
4.	 Назначьте марку жаростойкой стали для изготовления клапанов автомобильных двигателей. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки стали. Опишите микроструктуру и основные свойства после термической обработки.
5.	 Для изготовления деталей самолета выбран сплав В95Т. Расшифруйте его состав, опишите способ упрочнения сплава и объясните природу упрочнения. Укажите характеристики механических свойств сплава.
Вариант 20
1.	 Что такое закаливаемость сталей? Факторы, влияющие на закаливаемость. Приведите конкретные примеры.
2.	 В структуре углеродистой стали 40 после закалки не обнаруживается остаточного аустенита, а в структуре стали У10 наблюдается около 10 % остаточного аустенита. Объясните причину этого явления. Какой обработкой можно устранить остаточный аустенит?
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Для изготовления машинных метчиков выбрана сталь Р10К5Ф5. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства после термической обработки.
4.	 Назначьте режим термической и химико-термической обработки шестерен из стали 20ХН на твердость зуба 58.62 HRC. Опишите сущность происходящих превращений, микроструктуру и свойства поверхности зуба и сердцевины шестерни после окончательной обработки.
5.	 Для некоторых приборов точной механики выбран сплав инвар Н36. Укажите состав и определите группу сплава по назначению. Опишите влияние легирующих элементов на основную характеристику сплава и причины выбора данного сплава (в связи с аномалией изменения коэффициента термического расширения).
Вариант 21
1.	Что такое нормализация? Используя диаграмму состояния железо- цементит, назначьте температуру нормализации для сталей 40 и У12. Опишите превращения, происходящие в сталях при выбранном режиме обработки, получаемую структуру и свойства.
2.	 Режущий инструмент требуется обработать на максимальную твердость. Для его изготовления выбрана сталь У13А. Назначьте и приведите графически режим термической обработки, опишите структуру и свойства стали.
3.	 В результате термической обработки рычаги должны получить повышенную прочность по всему сечению (твердость 28.35 HRC). Для изготовления их выбрана сталь 35ХМА. Укажите состав и определите группу стали по назначению, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства изделий в готовом виде.
4.	 Назначьте марку жаропрочной стали для изготовления трубопроводов установок сверхвысокого давления. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки стали. Опишите микроструктуру и основные свойства после термической обработки.
5.	 Для изготовления некоторых деталей в авиастроении применяется сплав МЛ3. Расшифруйте состав, укажите способ изготовления деталей из этого сплава и опишите характеристики механических свойств.
Вариант 22
1.	 Опишите сущность превращений, происходящих в сталях при отпуске. Приведите конкретные примеры.
2.	 Как можно устранить крупнозернистую структуру в кованой стали 30? Используя диаграмму состояния железо-цементит, обоснуйте выбор режима термической обработки для исправления структуры. Опишите структурные превращения и характер изменения свойств.
3.	 Для изготовления штампов выбрана сталь 9ХС. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства после термической обработки.
4.	 Выберите сталь для изготовления отверток. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства стали.
5.	 Для изготовления силовых лопаток авиационных газовых турбин выбран сплав ХН77ТЮР (ЭИ437Б). Укажите состав и определите группу сплава по назначению. Назначьте режим термической обработки и опишите влияние температуры на характеристики жаропрочности этого сплава в сравнении с жаропрочными сталями.
1.	
1.	 Термическая обработка чугунов. Виды и цели обработки, сущность происходящих процессов.
2.	 Режущий инструмент из стали У12А был перегрет при закалке. Чем вреден перегрев и как можно исправить этот дефект? Назначьте и приведите графически режим термической обработки, обеспечивающий исправление брака и нормальную работу инструмента. Опишите изменение структуры в процессе всего цикла термической обработки.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 В результате термической обработки пружины должны получить высокую упругость. Для изготовления их выбрана сталь 65С2ВА. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства пружин в готовом виде.
4.	 Назначьте нержавеющую сталь для деталей, работающих в среде органических кислот. Приведите химический состав стали, необходимую термическую обработку и получаемую структуру. Объясните физическую природу коррозионной устойчивости стали и роль каждого легирующего элемента.
5.	 Пластмассы. Опишите их состав, свойства и область применения в машиностроении.
Вариант 24
1.	 В чем сущность закалки сталей? Приведите конкретные примеры.
2.	 С помощью диаграммы состояния железо-цементит установите температуру полного и неполного отжига и нормализации для стали 20. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите структуру и свойства стали.
3.	 Для изготовления валков для горячего деформирования выбрана сталь 9Х2МФ. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки на твердость 45 .50 HRC, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства после термической обработки.
4.	 Назначьте нержавеющую сталь для изделий, работающих в слабоагрессивной среде (атмосферные осадки). Приведите химический состав стали, необходимую термическую обработку и получаемую структуру. Объясните физическую природу коррозионной устойчивости стали и роль каждого легирующего элемента.
5.	Для изготовления деталей самолета выбран сплав Д16. Расшифруйте его состав, опишите способ упрочнения сплава и объясните природу упрочнения. Укажите характеристики механических свойств сплава.
Вариант 25
1.	 Опишите возможные виды и причины брака при закалке сталей.
2.	 Режущий инструмент требуется обработать на максимальную твердость. Для его изготовления выбрана сталь У14. Назначьте и приведите графически режим термической обработки, опишите структуру и свойства стали.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Детали машин из стали 30ХГТ закалены: одни - от температуры 800 °С, а другие - от температуры 850 °С (охлаждение в масле). После закалки в обоих случаях проведен высокий отпуск при температуре 600 °С. Покажите графически данные режимы обработки и объясните, какие из этих деталей имеют лучшие эксплуатационные свойства и почему? Укажите состав и определите группу стали по назначению, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали.
4.	 Выберите сталь для изготовления хирургических скальпелей. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства стали.
5.	 Керамические материалы. Опишите их состав, свойства и область применения в машиностроении.
Вариант 26
1.	 Что понимают под зерном в сталях? Как происходит рост зерна? Как влияет размер зерна на свойства стали?
2.	 С помощью диаграммы состояния железо-цементит определите температуру нормализации, отжига и закалки для стали У12. Приведите графически, охарактеризуйте эти виды термической обработки и опишите структуру и свойства стали после каждого режима обработки.
3.	 В результате термической обработки детали машин должны получить повышенную прочность по всему сечению (твердость 30.35 HRC). Для изготовления их выбрана сталь 40ХН2МА. Укажите состав и определите группу стали по назначению, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства изделий в готовом виде.
4.	 Выберите сталь для изготовления кухонных ножей. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства стали.
5.	Для изготовления некоторых деталей двигателей внутреннего сгорания выбран сплав АК4. Расшифруйте состав, укажите способ изготовления деталей из данного сплава и приведите характеристики механических свойств сплава при повышенных температурах.
Вариант 27
1.	 Кратко изложите сущность процесса цементации и применяемой после цементации термической обработки. Приведите конкретные примеры.
2.	 В структуре углеродистой стали 30 после закалки не обнаруживается остаточного аустенита, а в структуре стали У12 наблюдается около 10 % остаточного аустенита. Объясните причину этого явления. Какой обработкой можно устранить остаточный аустенит?

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Для изготовления волочильного инструмента выбрана сталь Х12ВМ. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки стали Х12ВМ на вторичную твердость, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства после термической обработки.
4.	 Назначьте режим термической обработки для шестерни из стали 40ХГР на твердость зуба 56.58 HRC. Опишите сущность происходящих превращений, микроструктуру и свойства поверхности зуба и сердцевины шестерни после термической обработки.
5.	 Антифрикционные полимерные покрытия. Опишите их состав, свойства и область применения в машиностроении.
Вариант 28
1.	 Классификация и маркировка чугунов. Влияние структуры металлической основы и формы графитных включений на свойства чугунов.
2.	 Изделия из стали 40 после правильно выполненной закалки и последующего отпуска имеют твердость более низкую, чем предусмотрено техническими условиями. Чем вызван этот дефект и как можно его исправить?
3.	 Для изготовления резьбовых калибров выбрана сталь 9ХВГ. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства после термической обработки.
4.	 Выберите сталь для изготовления метчиков. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства стали.
5.	Для некоторых деталей в самолето- и ракетостроении применяются титановые сплавы ВТ3-1, ВТ14. Укажите их состав, назначьте режим термической обработки и причины их использования в данной области.
Вариант 29
1.	 Опишите сущность процесса диффузионного хромирования. Приведите конкретные примеры.
2.	 Сталь 40 подверглась закалке с температур 760 и 860 °С. Используя диаграмму состояния железо-цементит, укажите выбранные температуры нагрева и опишите превращения, которые произошли при данных режимах закалки. Какому режиму следует отдать предпочтение и почему?
3.	 Для изготовления деревообрабатывающих фрез выбрана сталь Х. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства после термической обработки.
4.	 Назначьте марку жаропрочной стали для изготовления роторов турбин. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки стали. Опишите микроструктуру и основные свойства после термической обработки.
5.	 Для заливки вкладышей ответственных подшипников скольжения выбран сплав Б83. Укажите состав и определите группу сплава по назначению. Зарисуйте и опишите микроструктуру сплава. Приведите основные требования, предъявляемые к баббитам.
Вариант 30
1.	 Покажите графически режим отжига для получения перлитного ковкого чугуна. Опишите структурные превращения, происходящие в процессе отжига. Укажите характеристики механических свойств, приведите зарисовку микроструктуры.
2.	 Плашки из стали У12 закалены: первая - от температуры 760 °С, вторая - от температуры 850 °С. Используя диаграмму состояния железо- цементит, укажите температуры закалки, объясните, какая из этих плашек закалена правильно и почему она имеет более высокие режущие свойства.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Используя значения критических точек и кривую изменения твердости в зависимости от температуры отпуска, назначьте для легированной стали 40ХФА температуру закалки и температуру отпуска, необходимые для обеспечения твердости 25 .30 HRC. Укажите состав и определите группу стали по назначению, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработки данной стали. Опишите структуру и свойства изделий в готовом виде.
4.	 Выберите сталь для изготовления рессор. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства стали.
5.	 Объясните природу жаропрочности сплавов на никелевой основе в связи с их составом, термической обработкой и получаемой структурой. Приведите примеры этих сплавов и укажите область применения.
Вариант 31
1.	 В чем отличие обычной закалки от ступенчатой и изотермической? Каковы преимущества и недостатки каждого из этих видов закалки?
2.	 Детали машин из стали 40 закалены: одни - от температуры 760 °С, а другие - от температуры 830 °С. Используя диаграмму состояния железо- цементит, нанесите выбранные температуры нагрева и объясните, какие из этих деталей имеют более высокую твердость и лучшие эксплуатационные свойства и почему?
3.	 Обоснуйте выбор режима термической обработки, применяемой для устранения цементитной сетки в стали 9ХС. Укажите состав и объясните принцип легирования данной стали. Дайте определение выбранного режима обработки и опишите превращения, которые происходят при нагреве и охлаждении.
4.	 Назначьте режим термической и химико-термической обработки шестерни из стали 20Х на твердость зуба 58.62 HRC. Опишите сущность происходящих превращений, микроструктуру и свойства поверхности и сердцевины зуба после окончательной обработки.
5.	 Кратко изложите основы теории термической обработки алюминиевых сплавов в применении к промышленному сплаву дуралюмин. Укажите состав упрочняющих фаз, образующихся при старении дуралюмина.
Вариант 32
1.	 Дайте сравнительную характеристику обычной и изотермической закалки. Опишите сущность превращений, происходящих при этих видах термической обработки. Приведите конкретные примеры, опишите структуру и свойства.
2.	 С помощью диаграммы состояния железо-цементит определите температуру нормализации, отжига и закалки для стали У8А. Приведите графически, охарактеризуйте эти виды термической обработки и опишите структуру и свойства стали после каждого режима обработки.
3.	 Используя значения критических точек и кривую изменения твердости в зависимости от температуры отпуска, назначьте для легированной стали 40ХН температуру закалки и температуру отпуска, необходимые для обеспечения твердости 30 HRC. Укажите состав и определите группу стали по назначению, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства изделий в готовом виде.
4.	 Назначьте марку жаростойкой стали для изготовления клапанов автотракторных двигателей. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки стали. Опишите микроструктуру и основные свойства после термической обработки.
5.	 Текстолиты. Опишите их состав, свойства и область применения в машиностроении.
Вариант 33
1.	 В чем сущность химико-термической обработки сталей? Кратко опишите основные виды химико-термической обработки и область их применения.
2.	 С помощью диаграммы состояния железо-цементит опишите структурные превращения, происходящие при нагреве в стали 30. Покажите критические точки Ас1 и Ас 3 для стали. Установите режим нагрева этой стали под закалку. Охарактеризуйте процесс закалки, опишите получаемую структуру и свойства.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Для изготовления машинных штампелей выбрана сталь 9ХС. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства после термической обработки.
4.	 Назначьте нержавеющую сталь для изделий, работающих в слабоагрессивной среде (атмосферные осадки). Приведите химический состав стали, необходимую термическую обработку и получаемую структуру. Объясните физическую природу коррозионной устойчивости стали и роль каждого легирующего элемента.
5.	 Металлокерамические жаропрочные сплавы. Состав, свойства и область применения в машиностроении.
Вариант 34
1.	Укажите температуры, при которых производится азотирование улучшаемых сталей. Приведите марки сталей, применяемых для азотирования, и опишите полный цикл их термической и химико-термической обработки (с использованием диаграммы состояния железо-азот).
2.	 Почему для изготовления инструмента применяется сталь с исходной структурой зернистого перлита? В результате какой термической обработки можно получить эту структуру? Приведите конкретный режим для стали У10.
3.	 Детали машин из стали 30ХН3А закалены: одни - от температуры 750 °С, а другие - от температуры 820 °С (охлаждение в масле). Покажите графически данные режимы обработки и объясните, какие из этих деталей имеют более высокую твердость и почему? Укажите состав и определите группу стали по назначению, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при закалке данной стали.
4.	 Выберите сталь для изготовления штампов. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства стали.
5.	 Для изготовления ряда деталей в судостроении применяется латунь ЛО70-1. Укажите состав и опишите структуру сплава. Приведите общую характеристику механических свойств сплава и причины введения олова в данную латунь.
Вариант 35
1.	 Для отливки ответственных зубчатых колес, шкивов и др. используется серый чугун. Выберите какую-либо марку чугуна, укажите его состав, опишите структуру и свойства.
2.	 После закалки углеродистой стали 50 была получена структура, состоящая из феррита и мартенсита. Проведите на диаграмме состояния железо-цементит ординату, соответствующую составу стали, укажите принятую в данном случае температуру нагрева под закалку. Как называется такая обработка? Какие превращения произошли при нагреве и охлаждении в стали?
3.	 Для изготовления подшипников качения выбрана сталь ШХ15СГ. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства после термической обработки.
4.	 Назначьте режим термической и химико-термической обработки шестерен из стали 20ХН на твердость зуба 58.62 HRC. Опишите сущность происходящих превращений, микроструктуру и свойства поверхности зуба и сердцевины шестерни после окончательной обработки.
5.	 Полимеры. Опишите их состав, свойства и область применения в машиностроении.
1.	 Опишите сущность процесса борирования. Приведите конкретные примеры.
2.	 Почему для изготовления инструмента применяется сталь с исходной структурой зернистого перлита? В результате какой термической обработки можно получить эту структуру? Приведите конкретный режим для стали У12А.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Детали машин из стали 33ХС закалены: одни - от температуры 780 °С, а другие - от температуры 900 °С (охлаждение в масле). Покажите графически данные режимы обработки и объясните, какие из этих деталей имеют более высокую твердость и почему? Укажите состав и определите группу стали по назначению, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при закалке данной стали.
4.	 Назначьте марку жаростойкой стали для изготовления труб пароперегревателей. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки стали. Опишите микроструктуру и основные свойства после термической обработки.
5.	 Пенопласты, их разновидности. Опишите их состав, свойства и область применения в машиностроении.
Вариант 37
1.	 Кратко изложите сущность процесса цементации и применяемой после цементации термической обработки. Приведите конкретные примеры.
2.	 После закалки углеродистой стали 40 была получена структура, состоящая из феррита и мартенсита. Проведите на диаграмме состояния железо-цементит ординату, соответствующую составу стали, укажите принятую в данном случае температуру нагрева под закалку. Как называется такая обработка? Какие превращения произошли при нагреве и охлаждении в стали?
3.	 Для изготовления прошивочных пуансонов выбрана сталь Р9. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства после термической обработки.
4.	 Выберите сталь для изготовления пил. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства стали.
5.	 Для изготовления деталей двигателей внутреннего сгорания выбран сплав АК8. Расшифруйте состав, укажите способ изготовления деталей из данного сплава и приведите характеристики механических свойств сплава при повышенных температурах.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

1.	 Способы повышения износостойкости. Приведите конкретные примеры.
2.	 С помощью диаграммы состояния железо-цементит опишите структурные превращения происходящие при нагреве стали У12. Укажите критические точки, выберите оптимальный режим нагрева этой стали под закалку и приведите его графически. Охарактеризуйте процесс закалки, опишите получаемую структуру и свойства стали.
3.	 Изделия из стали 40ХФА после правильно выполненной закалки и последующего отпуска имеют твердость более высокую, чем предусмотрено техническими условиями. Чем вызван этот дефект и как можно его исправить? Укажите состав и определите группу стали по назначению, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали.
4.	 Выберите сталь для изготовления пресс-форм. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства стали.
5.	 Неорганические материалы (стекло, кварц, пеностекло и стеклоэмали). Опишите их состав, свойства и область применения в машиностроении.
Вариант 39
1.	 Ковкий чугун. Получение, строение, свойства, маркировка и применение в машиностроении.
2.	 Используя диаграмму железо-цементит, опишите структурные превращения, происходящие при нагреве в стали У10. Покажите на диаграмме критические точки Ас 1 и Аст для данной стали, установите оптимальную температуру нагрева под закалку, охарактеризуйте процесс закалки, опишите происходящие превращения и получаемую структуру.
3.	 Изделия из стали 30ХГТ после правильно выполненной закалки и последующего отпуска имеют твердость более низкую, чем предусмотрено техническими условиями. Чем вызван этот дефект и как можно его исправить? Укажите состав и определите группу стали по назначению, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали.
4.	 Назначьте нержавеющую сталь для деталей, работающих в среде кипящей фосфорной кислоты. Приведите химический состав стали, необходимую термическую обработку и получаемую структуру. Объясните физическую природу коррозионной устойчивости стали и роль каждого легирующего элемента.
5.	 Для изготовления режущего инструмента используются сплавы Т5К10 и Т15К6. Укажите состав сплавов, способ изготовления и область применени
Объясните причины высокой теплостойкости этих сплавов в сравнении с углеродистыми и быстрорежущими сталями.
Вариант 40
1.	 В чем сущность поверхностной закалки сталей? Приведите конкретные примеры.
2.	 С помощью диаграммы состояния железо-цементит установите температуру полного и неполного отжига, нормализации и закалки для стали 45 и опишите структуру и свойства стали после каждого вида термической обработки.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Для изготовления фрез при обработке с небольшой скоростью резания твердых металлов выбрана сталь ХВГ. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства после термической обработки.
4.	 Назначьте нержавеющую сталь для деталей, работающих в серосодержащей среде. Приведите химический состав стали, необходимую термическую обработку и получаемую структуру. Объясните физическую природу коррозионной устойчивости стали и роль каждого легирующего элемента.
5.	 Опишите металлокерамические твердые сплавы группы ТТК. Укажите их состав, свойства и область применения в машиностроении.
Вариант 41
1.	 Классификация и маркировка чугунов. Влияние формы и размера графитных включений на свойства чугунов.
2.	 С помощью диаграммы состояния железо-цементит обоснуйте выбор режима термической обработки, применяемой для устранения цементитной сетки в стали У12. Дайте определение выбранного режима обработки и опишите превращения, которые происходят при нагреве и охлаждении.
3.	 Детали машин из стали 40ХФА закалены: одни - от температуры 780 °С, а другие - от температуры 850 °С (охлаждение в масле). После закалки в обоих случаях проведен высокий отпуск при температуре 600 °С. Покажите графически данные режимы обработки и объясните, какие из этих деталей имеют лучшие эксплуатационные свойства и почему? Укажите состав и определите группу стали по назначению, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали.
4.	 Выберите сталь для изготовления штампов горячего деформирования. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства стали.
5.	 Пленочные материалы. Опишите их состав, свойства и область применения в машиностроении.
Вариант 42
1.	 Какова природа термических и структурных (фазовых) напряжений? Приведите конкретные примеры.
2.	 Как изменяются структура и свойства стали 50 в результате закалки от температуры 750 и 850 °С? Объясните с применением диаграммы состояния железо-цементит. Выберите оптимальный режим нагрева под закалку этой стали.
3.	 Режущий инструмент требуется обработать на максимальную твердость. Для его изготовления выбрана сталь 9ХС. Назначьте и приведите графически режим термической обработки, опишите принцип легирования, структуру и свойства стали.
4.	 Назначьте режим термической обработки для резцов из стали Р6М5. Опишите принцип легирования стали, сущность превращений, происходящих при термической обработке, микроструктуру и свойства.
5.	 Теплостойкие и жаропрочные пластмассы. Опишите их состав, свойства и область применения в машиностроении.
Вариант 43
1.	 Что такое конструкционная прочность? Опишите способы повышения конструкционной прочности.
2.	 С помощью диаграммы состояния железо-цементит опишите структурные превращения, происходящие при нагреве стали У9А. Укажите критические точки, выберите оптимальный режим нагрева этой стали под закалку и приведите его графически. Охарактеризуйте процесс закалки, опишите получаемую структуру и свойства стали.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Изделия из стали 30ХГСА после правильно выполненной закалки и последующего отпуска имеют твердость более высокую, чем предусмотрено техническими условиями. Чем вызван этот дефект и как можно его исправить? Укажите состав и определите группу стали по назначению, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали.
4.	 Выберите сталь для изготовления тяжелонагруженных пружин. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства стали.
5.	Для нагревательных элементов сопротивления выбран сплав нихром Х20Н80. Укажите состав и требования, предъявляемые к сплавам этого типа. Приведите температурные границы применимости сплава.
Вариант 44
1.	 Кратко изложите сущность процесса азотирования и применяемой перед азотированием термической обработки. Приведите конкретные примеры.
2.	 Как изменяются структура и свойства стали 40 в результате закалки от температуры 750 и 850 °С? Объясните с применением диаграммы состояния железо-цементит. Выберите оптимальный режим нагрева под закалку этой стали.
3.	 Для изготовления пресс-форм литья под давлением медных сплавов выбрана сталь 3Х3М3Ф. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства после термической обработки.
4.	 Выберите сталь для изготовления калибров. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства стали.
5.	 Для изготовления вакуумной аппаратуры и достижения плотных контактов между металлом и стеклом используется сплав платинит Н48. Расшифруйте состав и определите группу сплава по назначению. Опишите влияние легирующих элементов на основную характеристику сплава и причины выбора данного состава сплава (в связи с аномалией изменения термического коэффициента расширения).
Вариант 45
1.	 Опишите сущность процесса алитирования. Приведите конкретные примеры.
2.	 С помощью диаграммы состояния железо-цементит обоснуйте выбор режима термической обработки, применяемой для устранения цементитной сетки в стали У10. Дайте определение выбранного режима обработки и опишите превращения, которые происходят при нагреве и охлаждении.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Изделия из стали 40ХН после правильно выполненной закалки и последующего отпуска имеют твердость более низкую, чем предусмотрено техническими условиями. Чем вызван этот дефект и как можно его исправить? Укажите состав и определите группу стали по назначению, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали.
4.	 Назначьте марку жаростойкой стали для изготовления клапанов автомобильных двигателей. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки стали. Опишите микроструктуру и основные свойства после термической обработки.
5.	 Древесные материалы. Опишите их состав, свойства и область применения в машиностроении.
Вариант 46
1.От чего зависит прокаливаемость стали и в чем ее технологическое значение?
2.	 Используя диаграмму состояния железо-цементит и кривую изменения твердости в зависимости от температуры отпуска, назначьте для углеродистой стали 40 температуру закалки и температуру отпуска, необходимые для обеспечения твердости 25 HRC. Опишите превращения на всех этапах термической обработки и получаемую структуру.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Режущий инструмент из стали ХВГ был перегрет при закалке. Чем вреден перегрев и как можно исправить этот дефект? Назначьте и приведите графически режим термической обработки, обеспечивающий исправление брака и нормальную работу инструмента. Опишите роль легирующих элементов и изменение структуры в процессе всего цикла термической обработки.
4.	 Выберите марку стали и назначьте режим термической обработки для протяжек. Опишите сущность происходящих превращений, микроструктуру и свойства.
5.	 Жаропрочные керамические материалы. Опишите их состав, свойства и область применения в машиностроении.
Вариант 47
1.	 Опишите разновидности закалки, дайте их сравнительную характеристику.
2.	 Используя диаграмму состояния железо-цементит и кривую изменения твердости в зависимости от температуры отпуска, назначьте для углеродистой стали 40 температуру закалки и температуру отпуска, необходимые для обеспечения твердости 20 HRC. Опишите превращения на всех этапах термической обработки и получаемую структуру.
3.	 Обоснуйте выбор режима термической обработки, применяемой для устранения цементитной сетки в стали ХВГ. Укажите состав и объясните принцип легирования данной стали. Дайте определение выбранного режима обработки и опишите превращения, которые происходят при нагреве и охлаждении.
4.	 Назначьте нержавеющую сталь для слабонагруженных деталей, работающих в агрессивной коррозионной среде. Приведите химический состав стали, необходимую термическую обработку и получаемую структуру. Объясните физическую природу коррозионной устойчивости стали и роль каждого легирующего элемента.
5.	 Укажите марки, состав, свойства и способ изготовления металлокерамических твердых сплавов для режущих инструментов.
Вариант 48
1.	 Назначение цементации и режим термической обработки после цементации. Приведите конкретные примеры.
2.	 С помощью диаграммы состояния железо-цементит обоснуйте выбор режима термической обработки, применяемой для устранения цементитной сетки в стали У11А. Дайте определение выбранного режима обработки и опишите превращения, которые происходят при нагреве и охлаждении.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Детали машин из стали 30ХН3А закалены: одни - от температуры 750 °С, а другие - от температуры 820 °С (охлаждение в масле). После закалки в обоих случаях проведен высокий отпуск при температуре 600 °С. Покажите графически данные режимы обработки и объясните, какие из этих деталей имеют лучшие эксплуатационные свойства и почему? Укажите состав и определите группу стали по назначению, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали.
4.	 Назначьте марку жаропрочной стали для изготовления тяжелонагруженных деталей, работающих при температурах до 600 °С. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки стали. Опишите микроструктуру и основные свойства после термической обработки.
5.	 Металлокерамические жаропрочные сплавы. Состав, свойства и область применения в машиностроении.
Вариант 49
1.	 Что такое жаростойкость? Пути повышения жаростойкости. Приведите конкретные примеры.
2.	 С помощью диаграммы состояния железо-цементит установите температуру полной и неполной закалки для стали 35 и опишите структуру и свойства стали после каждого вида термической обработки.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru

3.	 Измерительный инструмент требуется обработать на максимальную твердость. Для его изготовления выбрана сталь 9Х1. Назначьте и приведите графически режим термической обработки, опишите принцип легирования, структуру и свойства стали.
4.	 Назначьте нержавеющую сталь для деталей, работающих в среде азотной кислоты. Приведите химический состав стали, необходимую термическую обработку и получаемую структуру. Объясните физическую природу коррозионной устойчивости стали и роль каждого легирующего элемента.
5.	 Стекловолокниты и стеклотекстолиты. Опишите их состав, свойства и область применения в машиностроении.
Вариант 50
1.	 Приведите сравнительную характеристику структур, получаемых при диффузионном распаде аустенита во время охлаждения: перлита, сорбита и троостита.
2.	 Плашки из стали У11А закалены: первая - от температуры 760 °С, вторая - от температуры 850	°С. Используя диаграмму состояния железо- цементит, укажите температуры закалки, объясните, какая из этих плашек закалена правильно и почему она имеет более высокие режущие свойства.
3.	 В результате термической обработки полуоси должны получить повышенную прочность по всему сечению (твердость 20.25 HRC). Для изготовления их выбрана сталь 40ХНР. Укажите состав и определите группу стали по назначению, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства изделий в готовом виде.
4.	 Назначьте режим термической и химико-термической обработки шестерни из стали 20Х на твердость зуба 58.62 HRC. Опишите сущность происходящих превращений, микроструктуру и свойства поверхности и сердцевины зуба после окончательной обработки.
5.	 Опишите тугоплавкие металлы и сплавы на их основе. Приведите общую характеристику этих сплавов и укажите область их применения.